# Sostituzione di una punta della presa del sistema HAD

1. Sollevare l’anello di rilascio verso l’alto usando un piccolo cacciavite posizionato tra i fori della presa.

2. Tenendo l’anello di rilascio nella posizione superiore, tirare la punta verso il basso per rimuoverla.

   PRUDENZA

   Rischio di taglio

   Le punte danneggiate possono tagliare e causare lesioni.

   - Maneggiare le punte danneggiate con cura.

## Applicabile a: