# Obsluha systému HAD

VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia

Ak sa systém neočakávane pohne alebo reakčné sily sa nesprávne absorbujú, môže to viesť k ťažkým zraneniam a vecným škodám.

- Vždy skontrolujte, či je systém správne umiestnený na hlave matice.

Ohyb na nástrčke zníži inštalovaný uťahovací moment pre všetky modely.

Ak operátor vyvinie ohybové zaťaženie na nástrčku (napríklad ak nedrží hmotnosť nástroja a nechá nástroj visieť na hlave skrutky), zníži sa inštalovaná úroveň uťahovacieho momentu. Aj keď nástroj nameria a ohlási správny uťahovací moment, spoj sa riadne neutiahne. Tento efekt je citlivejší pri nízkych požadovaných uťahovacích momentoch.

## Vzťahuje sa na: