# Trocando uma Ponta- Soquete do Sistema HAD

1. Levante o anel de retenção usando uma pequena chave de fenda colocada nos buracos do soquete.

2. Enquanto segura o anel de retenção na posição superior, puxe a broca para baixo para removê-la.

   CUIDADO

   Perigos relacionados a cortes

   Brocas danificadas podem cortar e provocar ferimentos.

   - Manipule brocas danificadas com cuidado.

## Aplica-se a: