# Wymiana końcówki w gnieździe HAD

1. Podnieść pierścień zwalniający do góry za pomocą małego śrubokręta umieszczonego w otworach gniazda.

2. Trzymając pierścień zwalniający w górnej pozycji, pociągnąć końcówkę w dół, aby ją wyjąć.

   PRZESTROGA

   Zagrożenie odniesienia ran ciętych

   Uszkodzone bity mogą powodować rany cięte i urazy.

   - Z uszkodzonymi bitami należy obchodzić się ostrożnie.

## Dotyczy: