# Aerospace HAD

# Informacje o produkcie

# Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE

Ryzyko wystąpienia szkód materialnych lub poważnych obrażeń ciała.

Przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje, a następnie postępować zgodnie z nimi. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, szkody materialne i/lub poważne obrażenia ciała.

- Należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone wraz różnymi częściami systemu.

- Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące instalowania, obsługi i konserwacji różnych części systemu.

- Należy przeczytać wszystkie obowiązujące lokalnie przepisy bezpieczeństwa dotyczące systemu i jego części.

- Wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

W tej sekcji

- Słowa sygnalizujące zagrożenia
- Kraj pochodzenia

# Słowa sygnalizujące zagrożenia

Zwroty ważne ze względu na bezpieczeństwo to Niebezpieczeństwo, Ostrzeżenie, Przestroga i Uwaga. Mają one następujące znaczenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO | NIEBEZPIECZEŃSTWO opisuje niebezpieczną sytuację, która powoduje śmierć lub poważne uszkodzenia ciała.
OSTRZEŻENIE | OSTRZEŻENIE opisuje niebezpieczną sytuację, która może powodować śmierć lub poważne uszkodzenia ciała.
OSTRZEŻENIE | PRZESTROGA jest stosowana wraz z symbolem ostrzeżenia o zagrożeniu i oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki.
UWAGA | UWAGA służy do opisywania praktyk nie związanych z zagrożeniem obrażeniami osób.

# Kraj pochodzenia

Informacje o kraju pochodzenia znajdują się na etykiecie produktu.

# Informacje ogólne

# Opis systemu

System HAD (Hold and Drive) służy do dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek.

Operacja dokręcania jest kontrolowana przez oddzielną jednostkę napędową, do której przymocowany jest system.

Jego modułowa struktura pozwala na szeroki zakres konfiguracji dla różnych zastosowań i rozmiarów systemu HAD.

# Elementy systemu

System HAD składa się z następujących elementów:

Elementy systemu HAD
Pozycja | Element | Funkcja
--- | --- | ---
1 | Gniazdo HAD | Dostępne są różne rozmiary i długości gniazd pasujące do wszystkich rodzajów zastosowań w branży lotniczej.
2 | System HAD | Utrzymuje bit i jest dostępny w różnych długościach dopasowanych do gniazda.
3 | Bit | Wymienny bit dostępny w różnych rozmiarach do przytrzymywania elementu mocującego podczas dokręcania.
4 | Nakrętka blokująca | Nakrętka do mocowania gniazda HAD do głowicy kątowej.

# Instalacja

# Instrukcja instalacji

# Test działania

Test działania należy wykonać przed pierwszym dokręcaniem i po każdej konserwacji.

Aby przeprowadzić test działania należy:

1. Ręcznie obrócić wyjściowe koło zębate. Musi obracać się płynnie.

2. Pociągnąć bit do góry, musi się łatwo poruszać.

3. Nasmarować system.

# Instrukcje montażowe

Montaż systemu HAD

1. Dodać niewielką ilość smaru (Molykote EM-30L) i umieścić kulkę w stożkowym otworze z boku bocznego uchwytu do bitów.

2. Założyć pierścień zwalniający na uchwyt do bitów, wsuwając go od góry.

3. Założyć sprężynę na uchwyt do bitów, wsuwając ją od góry.

   Jeśli w zestawie znajdują się dwie sprężyny

   1. Założyć krótką sprężynę na uchwycie do bitów, wsuwając ją od góry.

   2. Założyć pierścienie blokujące w rowkach uchwytu do bitów.

   3. Umieścić długą sprężynę na uchwycie do bitów, wsuwając ją od góry.

4. Założyć końcówkę, podnosząc pierścień zwalniający, wciskając bit i zwalniając pierścień.

Montaż systemu HAD na narzędziu do wkręcania lub szybkowymiennej głowicy

1. Zdjąć nakrętkę blokującą z głowicy kątowej.

2. Nałożyć smar (Molykote EM-30L) na dwie płaskie powierzchnie uchwytu do bitów.

3. Wsunąć system HAD, umieścić górną podkładkę na górze uchwytu do bitów i zabezpieczyć ją śrubą M2.

4. Włożyć gniazdo HAD i zabezpieczyć je nakrętką blokującą z głowicy kątowej.

   Użyć płaskich boków przekładni stożkowej jako przeciwwagi podczas dokręcania.

5. Sprawdzić, czy między górną podkładką a głowicą kątową jest niewielka szczelina.

# Obsługa

# Instrukcja obsługi

# Obsługa systemu HAD

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń ciała

Jeżeli system niespodziewanie się poruszy lub jeżeli siły reakcyjne są pochłaniane niepoprawnie, może to prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i powstania szkód materialnych.

- Zawsze należy sprawdzać, czy system jest prawidłowo umieszczony na główce nakrętki.

W przypadku wszystkich modeli zgięcie nasadki spowoduje zmniejszenie przykładanego momentu dokręcania.

Jeśli operator przyłoży do nasadki obciążenie zginające (np. nie utrzymując ciężaru narzędzia i pozwalając narzędziu zwisać na łbie śruby), spowoduje to zmniejszenie poziomu przykładanego momentu dokręcania. Mimo że narzędzie mierzy i zgłasza prawidłowy moment dokręcania, połączenie nie zostanie dokręcone prawidłowo. Efekt ten jest bardziej odczuwalny przy niskich docelowych momentach dokręcania.

# Serwis

# Instrukcja konserwacji

# Instrukcje i interwały serwisowe

Informacje na temat instrukcji serwisowych i okresów międzyprzeglądowych można znaleźć w instrukcji obsługi narzędzia do wkręcania.

# Wymiana końcówki w gnieździe HAD

1. Podnieść pierścień zwalniający do góry za pomocą małego śrubokręta umieszczonego w otworach gniazda.

2. Trzymając pierścień zwalniający w górnej pozycji, pociągnąć końcówkę w dół, aby ją wyjąć.

   PRZESTROGA

   Zagrożenie odniesienia ran ciętych

   Uszkodzone bity mogą powodować rany cięte i urazy.

   - Z uszkodzonymi bitami należy obchodzić się ostrożnie.

# Recykling

# Przepisy ochrony środowiska

Po zakończeniu okresu eksploatacji produkt musi zostać poddany właściwemu recyklingowi. Produkt należy zdemontować, zaś jego elementy poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Akumulatory należy przekazać krajowej organizacji odzysku zużytych baterii i akumulatorów.

## Dotyczy: