# Obsługa systemu HAD

OSTRZEŻENIE

Ryzyko obrażeń ciała

Jeżeli system niespodziewanie się poruszy lub jeżeli siły reakcyjne są pochłaniane niepoprawnie, może to prowadzić do ciężkich obrażeń ciała i powstania szkód materialnych.

- Zawsze należy sprawdzać, czy system jest prawidłowo umieszczony na główce nakrętki.

W przypadku wszystkich modeli zgięcie nasadki spowoduje zmniejszenie przykładanego momentu dokręcania.

Jeśli operator przyłoży do nasadki obciążenie zginające (np. nie utrzymując ciężaru narzędzia i pozwalając narzędziu zwisać na łbie śruby), spowoduje to zmniejszenie poziomu przykładanego momentu dokręcania. Mimo że narzędzie mierzy i zgłasza prawidłowy moment dokręcania, połączenie nie zostanie dokręcone prawidłowo. Efekt ten jest bardziej odczuwalny przy niskich docelowych momentach dokręcania.

## Dotyczy: