# Austausch des Schraubeinsatzes bei einem HAD-System

1. Führen Sie einen kleinen Schraubendreher in die Öffnungen des Aufsatzes ein und heben Sie mit seiner Hilfe den Lösering an.

2. Halten Sie den Lösering in der oberen Position und ziehen Sie das Bit nach unten, um es zu entnehmen.

   VORSICHT

   Gefahr von Schnittverletzungen

   Beschädigte Bits können Schnittverletzungen verursachen.

   - Lassen Sie im Umgang mit beschädigten Bits Vorsicht walten.

## Gilt für: