# Инструкции по сборке

Сборка системы HAD

1. Добавьте небольшое количество смазки (Molykote EM-30L) и поместите шарик в конусное отверстие сбоку бокового держателя биты.

2. Установите на держатель биты кольцо отсоединения, надев его сверху.

3. Установите на держатель биты пружину, надев ее сверху.

   Если в комплект входят две пружины

   1. Установите на держатель биты короткую пружину, надев ее сверху.

   2. Установите в канавки держателя биты стопорные кольца.

   3. Установите на держатель биты длинную пружину, надев ее сверху.

4. Добавьте биту, подняв кольцо отсоединения, нажав на биту и освободив кольцо.

Сборка системы HAD на приводном инструменте или быстросменной угловой головке

1. Снимите стопорную гайку с угловой головки

2. Намажьте щеткой смазку (Molykote EM-30L) на две плоские поверхности держателя биты.

3. Вставьте систему HAD, установите верхнюю шайбу на держатель биты и закрепите ее винтом M2.

4. Вставьте гнездо HAD и закрепите его стопорной гайкой с угловой головки.

   При затяжке в качестве противовеса используйте плоские стороны конического зубчатого колеса.

5. Убедитесь, что в сборке имеется небольшой зазор между верхней шайбой и угловой головкой.

## Относится к: