# Instructions de montage

Assembler le système HAD

1. Ajouter une petite quantité de graisse (Molykote EM-30L) et placer la bille dans le trou conique situé sur le côté du porte-embout.

2. Placer la bague de déverrouillage sur le porte-embout en la faisant coulisser par le haut.

3. Placer le ressort sur le porte-embout en le faisant coulisser par le haut.

   Si deux ressorts sont inclus

   1. Placer le ressort court sur le porte-embout en la faisant coulisser par le haut.

   2. Placer les bagues d'arrêt dans les rainures du porte-embout.

   3. Placer le ressort long sur le porte-embout en le faisant coulisser par le haut.

4. Ajouter l'embout en soulevant la bague de déverrouillage, et en poussant l'embout dedans puis en relâchant la bague.

Assembler le système HAD sur l'outil d'entraînement ou le renvoi d'angle à changement rapide

1. Déposer le contre-écrou du renvoi d'angle.

2. Appliquer de la graisse (Molykote EM-30L) sur les deux surfaces planes du porte-embout.

3. Insérer le système HAD, placer la rondelle supérieure sur le dessus du porte-embout et le fixer avec la vis M2.

4. Insérer la douille HAD et la fixer avec le contre-écrou du renvoi d'angle.

   Utiliser les côtés plats de l'engrenage conique comme contre-appui lors du serrage.

5. Vérifier que l'ensemble complet présente un petit espace entre la rondelle supérieure et le renvoi d'angle.

## S’applique à :