# Changer un embout sur une douille d’un système HAD

1. Soulever la bague de déverrouillage vers le haut à l'aide d'un petit tournevis placé dans les trous de la douille.

2. Tout en maintenant la bague de déverrouillage en position haute, tirer l'embout vers le bas pour le retirer.

   ATTENTION

   Danger de coupure

   Les embouts endommagés peuvent couper et causer des lésions.

   - Manipuler les embouts endommagés avec précaution.

## S’applique à :