# Instruções de Montagem

Montando o sistema HAD

1. Adicione uma pequena quantidade de graxa (Molykote EM-30L) e coloque a esfera no furo cônico do suporte da broca lateral.

2. Coloque o anel de liberação no suporte da broca, deslizando-o a partir da ponta.

3. Coloque a mola no suporte da broca, deslizando-a a partir da ponta.

   Se houver duas molas

   1. Coloque a mola curta no suporte da broca, deslizando-a a partir da ponta.

   2. Coloque os anéis de retenção nas ranhuras do suporte da broca.

   3. Coloque a mola longa no suporte da broca, deslizando-a a partir da ponta.

4. Adicione a broca levantando o anel de retenção, empurrando-o na broca e liberando o anel.

Montando o sistema HAD na ferramenta de acionamento ou cabeça angular de troca rápida

1. Remova a contraporca da cabeça angular.

2. Aplique graxa (Molykote EM-30L) com pincel nas duas superfícies planas do porta brocas.

3. Insira o sistema HAD, coloque a arruela superior na parte superior do porta brocas e fixe-a com o parafuso M2.

4. Insira o soquete do HAD e fixe-o com a contraporca da cabeça angular.

   Use as laterais planas da engrenagem cônica como contra aperto ao apertar.

5. Verifique se o conjunto total apresenta uma pequena folga entre a arruela superior e a cabeça angular.

## Aplica-se a: