# Aerospace HAD

# Informação sobre o Produto

# Informações gerais

AVISO

Risco de ferimentos graves ou danos materiais

Você deve ler, compreender e seguir todas as instruções antes de operar a ferramenta. Deixar de seguir todas as instruções poderá resultar em choque elétrico, incêndio, danos materiais e/ou ferimentos graves.

- Leia todas as informações sobre segurança fornecidas com as diferentes partes do sistema.

- Leia todas as instruções do produto para instalação, operação e manutenção das diferentes partes do sistema.

- Leia todas as normas de segurança locais relacionadas ao sistema e às peças.

- Mantenha todas as Informações e instruções de segurança para referência futura.

Nesta seção

- Palavras dos Avisos de Segurança
- País de origem

# Palavras dos Avisos de Segurança

As palavras Perigo, Alerta, Cuidado e Atenção nos avisos de segurança têm os seguintes significados:

PERIGO | PERIGO indica uma situação de risco que, se não for evitada, resultará em morte ou lesão grave.
ALERTA | ALERTA indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesão grave.
CUIDADO | CUIDADO, usado como um símbolo para alerta de segurança, indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode vir a resultar em lesão leve ou moderada.
ATENÇÃO | ATENÇÃO é usado para tratar as práticas que não estão relacionadas a lesões pessoais.

# País de origem

Para saber sobre o país de origem, consulte as informações na etiqueta do produto.

# Visão geral

# Descrição do Sistema

O sistema denominado Segure e Acione (Hold and Drive) (HAD) é usado para apertos e desapertos de porcas.

A operação de aperto é controlada por uma unidade de acionamento independente na qual o sistema está instalado.

A estrutura modular do sistema permite uma vasta gama de configurações disponíveis para diferentes aplicações tamanhos do HAD.

# Componentes do Sistema

O sistema HAD é constituído dos componentes a seguir:

Componentes do Sistema HAD
Posição | Componente | Função
--- | --- | ---
1 | Soquete do HAD | Diferentes tamanhos e comprimentos de soquete estão disponíveis para atender a todos os tipos de aplicações aeroespaciais.
2 | Sistema HAD | Segura a broca (bit) e está disponível em diferentes tamanhos para corresponder ao soquete.
3 | Bit | Broca (bit) substituível disponível em tamanhos diferentes para segurar o apertador durante o processo de aperto.
4 | Contraporca | Porca para fixar o soquete do HAD à cabeça angular.

# Instalação

# Instruções de instalação

# Teste de funcionamento

Realize um teste de funcionamento antes da primeira operação de aperto e após qualquer atividade de manutenção.

Para realizar um teste de funcionamento:

1. Gire manualmente a coroa de saída. Ela deve girar suavemente.

2. Empurre a broca para cima, ela deve mover-se suavemente.

3. Lubrifique o sistema.

# Instruções de Montagem

Montando o sistema HAD

1. Adicione uma pequena quantidade de graxa (Molykote EM-30L) e coloque a esfera no furo cônico do suporte da broca lateral.

2. Coloque o anel de liberação no suporte da broca, deslizando-o a partir da ponta.

3. Coloque a mola no suporte da broca, deslizando-a a partir da ponta.

   Se houver duas molas

   1. Coloque a mola curta no suporte da broca, deslizando-a a partir da ponta.

   2. Coloque os anéis de retenção nas ranhuras do suporte da broca.

   3. Coloque a mola longa no suporte da broca, deslizando-a a partir da ponta.

4. Adicione a broca levantando o anel de retenção, empurrando-o na broca e liberando o anel.

Montando o sistema HAD na ferramenta de acionamento ou cabeça angular de troca rápida

1. Remova a contraporca da cabeça angular.

2. Aplique graxa (Molykote EM-30L) com pincel nas duas superfícies planas do porta brocas.

3. Insira o sistema HAD, coloque a arruela superior na parte superior do porta brocas e fixe-a com o parafuso M2.

4. Insira o soquete do HAD e fixe-o com a contraporca da cabeça angular.

   Use as laterais planas da engrenagem cônica como contra aperto ao apertar.

5. Verifique se o conjunto total apresenta uma pequena folga entre a arruela superior e a cabeça angular.

# Operação

# Instruções operacionais

# Operando o Sistema HAD

AVISO

Risco de Ferimentos

Se o sistema mover-se inesperadamente ou se forças de reação forem absorvidas da maneira incorreta, isso poderá levar a lesões e a danos à propriedade.

- Sempre verifique se o sistema está colocado de maneira correta na cabeça da porca.

Um esforço de flexão no soquete reduz o torque instalado em todos os modelos.

Caso o operador aplique uma carga de flexão no soquete, (por exemplo, não segurando o peso da ferramenta e deixando a ferramenta apoiada na cabeça do parafuso) isso reduzirá o nível do torque instalado. Mesmo que a ferramenta meça e relate um torque correto, a junta não será apertada corretamente. Este efeito é mais percebido em torques-alvo baixos.

# Assistência

# Instruções de manutenção

# Instruções e Intervalos de Manutenção

Para informações sobre as instruções e Intervalos de manutenção, consulte as Instruções do Produto da ferramenta de acionamento.

# Trocando uma Ponta- Soquete do Sistema HAD

1. Levante o anel de retenção usando uma pequena chave de fenda colocada nos buracos do soquete.

2. Enquanto segura o anel de retenção na posição superior, puxe a broca para baixo para removê-la.

   CUIDADO

   Perigos relacionados a cortes

   Brocas danificadas podem cortar e provocar ferimentos.

   - Manipule brocas danificadas com cuidado.

# Reciclagem

# Regulamentações ambientais

Depois que um produto atendeu a sua finalidade, ele deverá ser devidamente reciclado. Desmonte o produto e recicle os componentes de acordo com a legislação local.

As baterias devem ser recolhidas pela organização de recuperação de baterias do seu país.

## Aplica-se a: