# 조립 지침

HAD 시스템 조립

1. 소량의 그리스(Molykote EM-30L)를 추가하고 볼을 측면 비트 홀더 측면에 있는 테이퍼 홀에 넣습니다.

2. 릴리즈 링을 상단에서부터 밀어 비트 홀더에 놓습니다.

3. 스프링을 상단에서부터 밀어 비트 홀더에 놓습니다.

   스프링 2개가 포함된 경우

   1. 짧은 스프링을 상단에서부터 밀어 비트 홀더에 놓습니다.

   2. 잠금 링을 비트 홀더의 홈에 놓습니다.

   3. 긴 스프링을 상단에서부터 밀어 비트 홀더에 놓습니다.

4. 릴리즈 링을 들어 올려 비트에 밀고 링을 놓아 비트를 추가합니다.

HAD 시스템을 구동 공구 또는 퀵 체인지 앵글 헤드에 조립하기

1. 엥글 헤드에서 잠금 너트를 분리합니다.

2. 비트 홀더에 있는 2곳의 평평한 면에 그리스(Molykote EM-30L)를 붓으로 도포합니다.

3. HAD 시스템을 삽입하고 상단 와셔를 비트 홀더 상단에 놓은 다음 M2 나사로 고정합니다.

4. HAD 소켓을 삽입하고 앵글 헤드의 잠금 너트로 고정합니다.

   조일 때 베벨 기어의 평평한 쪽을 카운터 홀드로 사용합니다.

5. 완성된 어셈블리의 상단 와셔와 앵글 헤드 사이에 작은 간극이 있는지 확인합니다.

## 적용 대상: