# Aerospace HAD

# Informace o produktu

# Všeobecné informace

VÝSTRAHA

Nebezpečí vzniku škody na majetku a vážného úrazu

Před použitím nástroje se ujistěte, zda jste si přečetli veškeré pokyny, zda jim rozumíte a zda je dodržujete. Nedodržení všech pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, škodu na majetku anebo vážný úraz.

- Přečtěte si veškeré bezpečnostní informace dodané s různými částmi systému.

- Přečtěte si veškeré produktové pokyny týkající se instalace, obsluhy a údržby různých částí systému.

- Přečtěte si veškeré zákonné bezpečnostní předpisy týkající se systému a jeho částí.

- Uschovejte veškeré bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí potřebu.

V této části

- Výstražná upozornění
- Země původu

# Výstražná upozornění

Výstražná upozornění Nebezpečí, Výstraha, Varování a Upozornění mají následující význam:

NEBEZPEČÍ | NEBEZPEČÍ značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, zaviní smrt nebo vážné zranění.
VÝSTRAHA | VÝSTRAHA značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit smrt nebo vážné zranění.
VAROVÁNÍ | VAROVÁNÍ, ve spojení s bezpečnostním výstražným symbolem, značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit v některých případech zranění.
UPOZORNĚNÍ | UPOZORNĚNÍ se používá k označení postupů, které nejsou spojeny s rizikem úrazu.

# Země původu

Informace o zemi původu naleznete na štítku produktu.

# Přehled

# Popis systému

Systém Hold and Drive (HAD) se používá k utahování a povolování matic.

Operaci utahování řídí samostatná pohonná jednotka, na kterou se systém namontován.

Díky modulární struktuře systému je k dispozici široký rozsah konfigurací pro různé procesy HAD.

# Součásti systému

Systém HAD tvoří následující hlavní součásti:

Součásti systému HAD
Pozice | Součást | Funkce
--- | --- | ---
1 | Nástavec HAD | K dispozici jsou různé velikosti a délky nástavců umožňující použití u všech typů aplikací v leteckém průmyslu.
2 | Systém HAD | Drží bity a je k dispozici v různých délkách, aby odpovídal příslušným nástavcům.
3 | Bit | Výměnný bit dostupný v různých velikostech určený k tomu, aby během utahování držel spojovací materiál.
4 | Pojistná matice | Matice pro upevnění nástavce HAD k úhlové hlavě.

# Instalace

# Pokyny k instalaci

# Zkouška funkce

Funkční zkoušku proveďte před prvním utahováním a po každé činnosti údržby.

Provádění funkční zkoušky:

1. Rukou otočte výstupní převod. Musí se otáčet hladce.

2. Zatlačte bit směrem nahoru, musí se pohybovat snadno.

3. Proveďte mazání systému.

# Pokyny k provádění montáže

Montáž systému HAD

1. Aplikujte malé množství maziva (Molykote EM-30L) a vložte kuličku do zúženého otvoru, který se nachází na straně bočního držáku bitů.

2. Nasunutím z horní části nasaďte prstenec pro uvolnění na držák bitů.

3. Nasunutím z horní části nasaďte pružinu na držák bitů.

   Pokud jsou k dispozici dvě pružiny

   1. Nasunutím z horní části nasaďte krátkou pružinu na držák bitů.

   2. Vložte pojistné kroužky do drážek na držáku bitů.

   3. Nasunutím z horní části nasaďte dlouhou pružinu na držák bitů.

4. Vložte bit zvednutím prstence pro uvolnění, bit zatlačte dovnitř a prstenec uvolněte.

Montáž systému HAD na šroubovák nebo úhlovou hlavu s rychlospojkou

1. Sundejte pojistnou matici z úhlové hlavy.

2. Aplikujte mazivo (Molykote EM-30L) na dva rovné povrchy držáku bitů.

3. Vložte systém HAD, nasaďte horní podložku na horní část držáku bitů a zajistěte jej šroubem M2.

4. Vložte nástavec HAD a zajistěte jej pojistnou maticí z úhlové hlavy.

   Při utahování použijte ploché strany kuželového převodu jako protikus.

5. Zkontrolujte, zda je u hotové sestavy malá mezera mezi horní podložkou a úhlovou hlavou.

# Provoz

# Provozní pokyny

# Provoz systému HAD

VÝSTRAHA

Riziko úrazu

Pokud se systém pohybuje neočekávaným způsobem nebo dochází k nesprávné absorpci reaktivních sil, může to mít za následek vážná zranění a poškození majetku.

- Vždy ověřujte, zda systém je na hlavě matice umístěn správně.

Ohnutí nástavce sníží instalovaný moment pro všechny modely.

Když operátor vyvine na nástavec zátěž v ohybu (např. když by nedržel nářadí správně a nechal ho viset na hlavě šroubu), sníží se tak úroveň instalovaného momentu. Ačkoli nářadí měří a hlásí správný moment, spoj nebude utažen správně. Tento efekt je citelnější při nízkých cílových momentech.

# Servis

# Pokyny k údržbě

# Pokyny k servisu/údržbě a intervaly

Informace týkající se pokynů a intervalů servisu jsou uvedeny v pokynech pro šroubovák.

# Výměna pracovního bitu systému HAD:

1. Zvedněte prstenec pro uvolnění pomocí malého šroubováku vloženého do otvorů v nástavci.

2. Držte prstenec pro uvolnění v horní pozici, zatáhněte bit směrem dolů a vyjměte jej.

   VAROVÁNÍ

   Riziko pořezání

   Poškozené bity mohou způsobit pořezání a zranění.

   - S poškozenými bity zacházejte opatrně.

# Recyklace

# Nařízení o ochraně životního prostředí

Po vyřazení z provozu musí být produkt řádně recyklován. Produkt rozmontujte a jednotlivé součásti recyklujte podle místních předpisů.

Baterie musí být předány příslušné organizaci provádějící jejich likvidaci ve vaší zemi.

## Platí pro: