# Aerospace HAD

# Produktinformation

# Allmän information

VARNING

Risk för allvarliga personskador eller skador på egendom

Du måste ha läst, förstått och följt alla anvisningar innan du använder verktyget. Om inte alla anvisningar efterföljs finns risk för elchock, brand, allvarliga personskador eller skador på egendom.

- Läs all säkerhetsinformation som levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktanvisningar för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla anvisningar för framtida referens.

I detta avsnitt

- Signalord för säkerhet
- Ursprungsland

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Ursprungsland

Se informationen på produktetiketten för uppgift om ursprungsland.

# Översikt

# Systembeskrivning

Håll- och körsystemet (HAD) används för att dra åt och lossa muttrar.

Åtdragningsprocessen styrs av en separat drivenhet till vilken systemet är kopplat.

Systemets modulstruktur möjliggör en mängd olika konfigurationer för olika HAD-applikationer och -storlekar.

# Systemkomponenter

HAD-systemet består av följande komponenter:

HAD-systemets huvudkomponenter
Position | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
1 | HAD-uttag | Olika uttagsstorlekar och längder finns tillgängliga för att passa alla typer av flyg- och rymdtillämpningar.
2 | HAD-system | Håller fast bitsen och finns i olika längder för att passa uttaget.
3 | Bit | Utbytbar bit finns i olika storlekar för att hålla fast fästelementet under åtdragning.
4 | Låsmutter | Mutter för att fästa HAD-uttaget på vinkelhuvudet.

# Installation

# Funktionstest

Utför ett funktionstest före den första åtdragningen och efter varje utförd underhållsåtgärd.

Så här utför du ett funktionstest:

1. Vrid utgående kugghjul manuellt. Det måste rotera jämnt.

2. Skjut bitsen uppåt, den måste kunna röra sig lätt.

3. Smörj systemet.

# Monteringsanvisningar

Montera HAD-systemet

1. Tillsätt en liten mängd fett (Molykote EM-30L) och placera kulan i det avsmalnande hålet på sidan av sidobitshållaren.

2. Placera lossningsringen på bitshållaren genom att skjuta på den uppifrån.

3. Placera fjädern på bitshållaren genom att skjuta på den uppifrån.

   Om två fjädrar ingår

   1. Placera den korta fjädern på bitshållaren genom att skjuta på den uppifrån.

   2. Placera låsringarna i spåren på bitshållaren.

   3. Placera den långa fjädern på bitshållaren genom att skjuta på den uppifrån.

4. Lägg till bitsen genom att lyfta lossningsringen, trycka in bitsen och släppa ringen.

Montera HAD-systemet på drivverktyget eller vinkelhuvudet med snabbväxling

1. Ta bort låsmuttern från vinkelhuvudet

2. Pensla fett (Molykote EM-30L) på de två plana ytorna på bitshållaren.

3. Sätt i HAD-systemet, placera den övre brickan på toppen av bitshållaren och fäst den med M2-skruven.

4. Sätt i HAD-uttaget och säkra det med låsmuttern från vinkelhuvudet.

   Använd de plana sidorna på vinkelkugghjulet som mothåll vid åtdragning.

5. Kontrollera att den färdiga enheten har ett litet mellanrum mellan den övre brickan och vinkelhuvudet.

# Användning

# Handhavande

# Använda HAD-systemet

VARNING

Risk för skada

Om systemet rör sig på ett oväntat sätt, eller om reaktionskrafter tas upp på fel sätt, kan det leda till allvarliga personskador och materiella skador.

- Kontrollera alltid att systemet är korrekt placerat på mutterskallen.

Böjning på uttaget minskar det installerade momentet för alla modeller.

Om operatören lägger en böjningsbelastning på uttaget (till exempel genom att inte hålla verktygets vikt och i stället låta verktyget hänga på skruvhuvudet) kommer den installerade momentnivån att reduceras. Även om verktyget mäter och rapporterar korrekt moment kommer förbandet inte att dras åt ordentligt. Denna inverkan är mer känslig vid låga målmoment.

# Service

# Underhåll

# Serviceanvisningar och intervall

Information om serviceinstruktioner och intervall finns i produktanvisningarna för körverktyget.

# Byta uttagsbits för HAD-systemet

1. Lyft lossningsringen uppåt med hjälp av en liten skruvmejsel som placeras i uttagets hål.

2. Håll lossningsringen i det övre läget och dra bitsen nedåt för att ta bort bitsen.

   FÖRSIKTIGHET

   Risk för skärskador

   Skadade bits kan skära och orsaka skador.

   - Hantera skadade bits med försiktighet.

# Återvinning

# Miljöföreskrifter

När en produkt har tjänat sitt syfte måste den återvinnas på rätt sätt. Demontera produkten och återvinn komponenterna i enlighet med lokal lagstiftning.

Batterierna skall tas om hand av din nationella organisation för batteriåtervinning.

## Gäller för: