# 装配说明

装配 HAD 系统。

1. 添加少量油脂 (Molykote EM-30L)，将钢珠放入批头夹持器侧面的锥孔中。

2. 将释放环从顶部滑入批头夹持器。

3. 将弹簧从顶部滑入批头夹持器。

   若包含两根弹簧：

   1. 将短弹簧从顶部滑入批头夹持器。

   2. 将锁紧环嵌入批头夹持器的凹槽中。

   3. 将长弹簧从顶部滑入批头夹持器。

4. 提起释放环，推入批头后松开释放环。

将 HAD 系统装配至驱动工具或快换弯头

1. 拆下弯头的锁紧螺母。

2. 在批头夹持器的两个平面上刷涂油脂 (Molykote EM-30L)。

3. 插入 HAD 系统，将顶垫片置于批头夹持器顶部，用 M2 螺钉固定。

4. 插入 HAD 套筒，用弯头的锁紧螺母固定。

   拧紧时使用锥齿平面作为反力支撑点。

5. 检查总成：顶垫片与弯头之间应存在微小间隙。

## 适用于：