# Istruzioni di montaggio

Assemblare il sistema HAD

1. Aggiungere una piccola quantità di grasso (Molykote EM-30L) e posizionare la sfera nel foro rastremato sul portapunta laterale.

2. Posizionare l'anello di rilascio sul portapunta facendolo scorrere dall'alto.

3. Posizionare la molla sul portapunta facendola scorrere dall'alto.

   Se sono incluse due molle

   1. Posizionare la molla corta sul portapunta facendola scorrere dall'alto.

   2. Posizionare gli anelli di bloccaggio nelle scanalature del portapunta.

   3. Posizionare la molla lunga sul portapunta facendola scorrere dall'alto.

4. Aggiungere la punta sollevando l’anello di rilascio, premendo la punta all’interno e sganciando l’anello.

Assemblare il sistema HAD sull’utensile di azionamento o cambiare rapidamente la testa angolare

1. Rimuovere il dado di bloccaggio dalla testa angolare.

2. Applicare del grasso (Molykote EM-30L) sulle due superfici piatte del portapunta.

3. Inserire il sistema HAD, posizionare la rondella superiore sopra il portapunta e fissarla con la vite M2.

4. Inserire la presa HAD e fissarla con il dado di bloccaggio dalla testa angolare.

   Durante il serraggio, utilizzare i lati piatti dell'ingranaggio conico come controsupporto.

5. Verificare che il gruppo completato presenti un piccolo spazio tra la rondella superiore e la testa angolare.

## Applicabile a: