# Aerospace HAD

# Информация об изделии

# Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность материального ущерба и травм

Перед началом эксплуатации инструмента обязательно прочитайте все инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару, материальному ущербу и/или серьезным травмам.

- Прочтите информацию по безопасности, поставляемую вместе с различными частями системы.

- Прочтите все инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию различных частей системы.

- Прочтите все местные законодательные предписания в отношении системы и ее частей.

- Сохраните всю информацию и указания по технике безопасности для справки на будущее.

В этом разделе

- Сигнальные слова, предупреждающие об опасности
- Страна происхождения

# Сигнальные слова, предупреждающие об опасности

Сигнальные слова Danger (Опасно), Warning (Предупреждение), Caution (Предостережение) и Notice (Уведомление) имеют следующие значения.

ОПАСНО | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к гибели или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к гибели или серьезной травме.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Вместе с символом предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней степени.
УВЕДОМЛЕНИЕ | Используется для указания методов работы, не приводящих к травме.

# Страна происхождения

Информация о стране происхождения указана на этикетке изделия.

# Обзор

# Описание системы

Система поддержки и направления (HAD) используется для затяжки и ослабления винтов и гаек.

Управление затяжкой осуществляется при помощи отдельного приводного модуля, на котором устанавливается система.

Модульная структура системы предусматривает возможность широкого выбора конфигураций для разных применений и размеров HAD.

# Компоненты системы

Система HAD состоит из следующих компонентов:

Компоненты системы HAD
Поз. | Компонент | Назначение
--- | --- | ---
1 | Гнездо HAD | Для всех типов аэрокосмических применений доступны различные размеры и длина гнезд.
2 | Система HAD | Держит биту и доступна с разной длиной для гнезда.
3 | Бита | Сменная бита доступна в различных размерах для фиксации крепежного элемента во время затяжки.
4 | Стопорная гайка | Гайка крепления гнезда HAD к угловой головке.

# Установка

# Инструкция по установке

# Проверка работоспособности

Проверку работоспособности необходимо выполнять перед первой затяжкой и после любых работ по техобслуживанию.

Чтобы выполнить проверку работоспособности:

1. Вручную поверните колесо вторичной шестерни. Оно должно вращаться плавно.

2. Толкните биту вверх, она должна легко перемещаться.

3. Смажьте систему.

# Инструкции по сборке

Сборка системы HAD

1. Добавьте небольшое количество смазки (Molykote EM-30L) и поместите шарик в конусное отверстие сбоку бокового держателя биты.

2. Установите на держатель биты кольцо отсоединения, надев его сверху.

3. Установите на держатель биты пружину, надев ее сверху.

   Если в комплект входят две пружины

   1. Установите на держатель биты короткую пружину, надев ее сверху.

   2. Установите в канавки держателя биты стопорные кольца.

   3. Установите на держатель биты длинную пружину, надев ее сверху.

4. Добавьте биту, подняв кольцо отсоединения, нажав на биту и освободив кольцо.

Сборка системы HAD на приводном инструменте или быстросменной угловой головке

1. Снимите стопорную гайку с угловой головки

2. Намажьте щеткой смазку (Molykote EM-30L) на две плоские поверхности держателя биты.

3. Вставьте систему HAD, установите верхнюю шайбу на держатель биты и закрепите ее винтом M2.

4. Вставьте гнездо HAD и закрепите его стопорной гайкой с угловой головки.

   При затяжке в качестве противовеса используйте плоские стороны конического зубчатого колеса.

5. Убедитесь, что в сборке имеется небольшой зазор между верхней шайбой и угловой головкой.

# Эксплуатация

# Инструкции по эксплуатации

# Эксплуатация системы HAD

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

Неожиданное перемещение системы или некорректное поглощение сил реакции могут привести к тяжелым телесным травмам и материальному ущербу.

- Обязательно проверяйте правильность расположения системы на головке гайки.

Под воздействие изгибающего усилия на головку снижается установленный момент для всех моделей.

Если оператор воздействует изгибающим усилием на головку (например, не удерживает вес инструмента, позволяя инструменту висеть на головке винта), снижается уровень установленного крутящего момента. В результате, несмотря на то что инструмент будет измерять и отображать правильный крутящий момент, соединение не будет затянуто должным образом. Последствия более негативны при низком целевом моменте затяжки.

# Обслуживание

# Инструкции по техобслуживанию

# Инструкции по техобслуживанию и периодичность обслуживания

Для получения информации об инструкциях по обслуживанию и интервалах см. Инструкции по изделию для приводного инструмента.

# Замена биты-гнезда системы HAD

1. Поднимите кольцо отсоединения вверх с помощью небольшой отвертки, вставленной в отверстия гнезда.

2. Удерживая кольцо отсоединения в верхнем положении, потяните биту вниз, чтобы снять биту.

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

   Риск порезов

   Поврежденные биты могут нанести порезы и вызвать травмы.

   - Обращайтесь с поврежденными битами с осторожностью.

# Утилизация

# Предписания по защите окружающей среды

После окончания срока службы устройства его необходимо утилизировать надлежащим образом. Разберите устройство и утилизируйте его компоненты в соответствии с местным законодательством.

Аккумуляторы следует передать в организацию по утилизации аккумуляторных батарей в вашей стране.

## Относится к: