# Montageanweisungen

Montage des HAD-Systems

1. Geben Sie ein wenig Fett (Molykote EM-30L) auf die Kugel und setzen Sie sie in die spitz zulaufende Öffnung, die sich an der Seite des seitlichen Bithalters befindet.

2. Platzieren Sie den Lösering auf dem Bithalter, indem Sie ihn von oben darauf schieben.

3. Platzieren Sie die Feder auf dem Bithalter, indem Sie sie von oben darauf schieben.

   Vorgehen bei zwei Federn

   1. Platzieren Sie die kurze Feder auf dem Bithalter, indem Sie sie von oben darauf schieben.

   2. Platzieren Sie die Sicherungsringe in den Nuten des Bithalters.

   3. Platzieren Sie die lange Feder auf dem Bithalter, indem Sie sie von oben darauf schieben.

4. Setzen Sie das Bit ein, indem Sie den Lösering anheben, das Bit hineindrücken und den Ring freigeben.

Montage des HAD-Systems am Antriebswerkzeug oder einem Winkelkopf mit Schnellwechselfunktion

1. Nehmen Sie die Kontermutter vom Winkelkopf.

2. Geben Sie Fett (Molykote EM-30L) auf die beiden abgeflachten Oberflächen des Bithalters.

3. Setzen Sie das HAD-System ein. Platzieren Sie die obere Scheibe auf dem Bithalter und befestigen Sie sie mit der M2-Schraube.

4. Setzen Sie den HAD-Aufsatz ein und befestigen Sie ihn vom Winkelkopf aus mit der Kontermutter.

   Während des Verschraubungsvorgangs können Sie die abgeflachten Seiten des Zahnrads als Gegenhalt verwenden.

5. Vergewissern Sie sich, dass die fertiggestellte Baugruppe zwischen der oberen Scheibe und dem Winkelkopf einen kleinen Spalt aufweist.

## Gilt für: