# 組み立て手順

HAD システムの組み立て

1. 少量のグリース（Molykote EM-30L）を加え、サイドビットホルダーの側面にあるテーパー穴にボールを配置します。

2. リリースリングを上からスライドさせてビットホルダーに取り付けます。

3. スプリングを上からスライドさせてビットホルダーに取り付けます。

   スプリングが 2 つ含まれている場合

   1. 短いスプリングを上からスライドさせてビットホルダーに取り付けます。

   2. ロックリングをビットホルダーの溝に入れます。

   3. 長いスプリングを上からスライドさせてビットホルダーに取り付けます。

4. リリースリングを持ち上げてビットを押し込み、リングを離してビットを追加します。

HAD システムを駆動ツールまたはクイックチェンジ アングルヘッドに組み立てる

1. アングルヘッドからロッキングナットを取り外します

2. ビットホルダーの 2 つの平らな面にグリース (Molykote EM-30L) をブラシで塗ります。

3. HAD システムを挿入し、上部ワッシャーをビットホルダーの上部に配置し、M2 ネジで固定します。

4. HAD ソケットを挿入し、アングルヘッドのロックナットで固定します。

   締め付ける際は、ベベルギアの平らな面を回り止めとして使ってください。

5. 完成したアセンブリで、上部ワッシャーとアングルヘッドの間に小さな隙間があることを確認します。

## 適用対象：