# Aerospace HAD

# Información de producto

# Información general

ADVERTENCIA

Riesgo de daños a la propiedad y de lesiones graves

Asegúrese de leer, entender y seguir todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta. Si no se siguen todas las instrucciones, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, daños a la propiedad y/o lesiones personales graves.

- Lea toda la información de seguridad suministrada con las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las instrucciones del producto para la instalación, el uso y el mantenimiento de las diferentes partes del sistema.

- Lea todas las normas sobre seguridad legisladas de forma local relacionadas con el sistema y las partes del mismo.

- Guarde todas las instrucciones y la información de seguridad para futuras consultas.

En esta sección

- Palabras de las señales de seguridad
- País de origen

# Palabras de las señales de seguridad

Las palabras de las señales de seguridad Peligro, Advertencia, Precaución y Aviso tienen los siguientes significados:

PELIGRO | PELIGRO indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, será la muerte o lesiones personales de gravedad.
ADVERTENCIA | ADVERTENCIA indica una situación de riesgo cuyo resultado, en caso de no evitarse, podría ser la muerte o lesiones personales de gravedad.
PRECAUCIÓN | PRECAUCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación de riesgo cuyo resultado, si no se evita, podrían ser lesiones menores o leves.
AVISO | AVISO se utiliza para indicar prácticas que no están relacionadas con lesiones personales.

# País de origen

Para el país de origen, consulte la información en la etiqueta del producto.

# Descripción general

# Descripción del sistema

El sistema Hold and Drive (HAD) se utiliza para apretar y aflojar tuercas.

La operación de apriete se controla mediante una unidad de accionamiento separada a la cual está acoplado el sistema.

La estructura modular del sistema permite una amplia gama de configuraciones disponibles para diferentes aplicaciones y tamaños de HAD.

# Componentes del sistema

El sistema HAD se compone de los siguientes componentes:

Componentes del sistema HAD
Posición | Componente | Función
--- | --- | ---
1 | Toma HAD | Hay disponibles distintas longitudes y tamaños de boca para que se adapten a todos los tipos de aplicaciones aeroespaciales.
2 | Sistema HAD | Sujeta la punta y está disponible en distintas longitudes para adaptarse a la boca.
3 | Punta | Punta sustituible disponible en distintos tamaños para sujetar las fijaciones durante el apriete.
4 | Contratuerca | Tuerca para fijar la boca HAD a la cabeza angular.

# Instalación

# Instrucciones de instalación

# Prueba de funcionamiento

Realice una prueba de funcionamiento antes de la primera operación de apriete y después de haber realizado cualquier actividad de mantenimiento.

Para realizar una prueba de funcionamiento:

1. Gire manualmente la rueda dentada de salida. Debe girar suavemente.

2. Empuje la punta hacia arriba, debe moverse fácilmente.

3. Lubrique el sistema.

# lnstrucciones de montaje

Montaje del sistema HAD

1. Añada una pequeña cantidad de grasa (Molykote EM 30L) y coloque la bola en el orificio cónico situado en el lateral del alojamiento para puntas.

2. Coloque el anillo de liberación en el alojamiento para puntas deslizándolo desde la parte superior.

3. Coloque el muelle en el alojamiento para puntas deslizándolo desde la parte superior.

   Si se incluyen dos muelles

   1. Coloque el muelle corto en el alojamiento para puntas deslizándolo desde la parte superior.

   2. Coloque los anillos de cierre en las ranuras del alojamiento para puntas.

   3. Coloque el muelle largo en el alojamiento para puntas deslizándolo desde la parte superior.

4. Añada la punta elevando el anillo de liberación, empujando la punta y liberando el anillo.

Montaje del sistema HAD en la herramienta de accionamiento o en la cabeza angular de cambio rápido

1. Retire la contratuerca de la cabeza angular.

2. Aplique grasa (Molykote EM-30L) en las dos superficies planas del alojamiento para puntas.

3. Inserte el sistema HAD, coloque la arandela superior en la parte superior del alojamiento para puntas y fíjela con el tornillo M2.

4. Inserte la boca HAD y fíjela con la contratuerca de la cabeza angular.

   Utilice los lados planos del engranaje cónico como contrapunto al apretar.

5. Compruebe que el conjunto completado tenga un pequeño hueco entre la arandela superior y la cabeza angular.

# Funcionamiento

# Instrucciones de funcionamiento

# Operar el sistema HAD

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

Si el sistema se desplaza de forma imprevista o si las fuerzas de reacción se absorben incorrectamente, puede provocar lesiones graves y daños en la propiedad.

- Compruebe siempre que el sistema está correctamente colocado sobre el cabezal de la tuerca.

La curvatura en la boca reducirá el par instalado en todos los modelos.

Si el operario coloca una carga de curvatura en la boca (por ejemplo, al no sujetar el peso de la herramienta y dejar que la herramienta cuelgue del cabezal de tornillo), esto reducirá el nivel de par instalado. Aunque la herramienta mide e informa un par correcto, es probable que la junta no esté correctamente apretada. Este efecto es más sensible en pares objetivo bajos.

# Servicio

# Instrucciones de mantenimiento

# Instrucciones e intervalos de servicio

Para obtener información sobre las instrucciones e intervalos de servicio, consulte las instrucciones del producto de la herramienta de accionamiento.

# Cambiar una punta de boca del sistema HAD

1. Levante el anillo de liberación hacia arriba con un pequeño destornillador colocado en los orificios de la boca.

2. Mientras sujeta el anillo de liberación en la posición superior, tire de la punta hacia abajo para extraerla.

   PRECAUCIÓN

   Peligro de corte

   Las puntas dañadas pueden cortar y provocar lesiones.

   - Manipule las puntas dañadas con cuidado.

# Reciclaje

# Normativas medioambientales

Cuando un producto ha sido utilizado debe reciclarse adecuadamente. Desmonte el producto y recicle los componentes de acuerdo con la legislación local.

Las baterías deberán depositarse en su organización de recuperación de baterías nacional.

## Aplicable a: