# Operando o Sistema HAD

AVISO

Risco de Ferimentos

Se o sistema mover-se inesperadamente ou se forças de reação forem absorvidas da maneira incorreta, isso poderá levar a lesões e a danos à propriedade.

- Sempre verifique se o sistema está colocado de maneira correta na cabeça da porca.

Um esforço de flexão no soquete reduz o torque instalado em todos os modelos.

Caso o operador aplique uma carga de flexão no soquete, (por exemplo, não segurando o peso da ferramenta e deixando a ferramenta apoiada na cabeça do parafuso) isso reduzirá o nível do torque instalado. Mesmo que a ferramenta meça e relate um torque correto, a junta não será apertada corretamente. Este efeito é mais percebido em torques-alvo baixos.

## Aplica-se a: