# Замена биты-гнезда системы HAD

1. Поднимите кольцо отсоединения вверх с помощью небольшой отвертки, вставленной в отверстия гнезда.

2. Удерживая кольцо отсоединения в верхнем положении, потяните биту вниз, чтобы снять биту.

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

   Риск порезов

   Поврежденные биты могут нанести порезы и вызвать травмы.

   - Обращайтесь с поврежденными битами с осторожностью.

## Относится к: