# Configurar un ILM Anchor

Antes de configurar un ILM Anchor, encuentre todos dispositivos ILM.

1. En la vista Configuración, en la pestaña Anclajes, seleccione ILM Anchor, y seleccione Editar.

   Se abre la ventana Detalles del anclaje.

2. Introduzca el nombre de ILM Anchor en la casilla Nombre.

   Esto es opcional en ILM Manager 3.10.

3. En la ventana Detalles de anclaje, en la pestaña General, seleccione el canal UWB en la lista desplegable Canal UWB.

   Todos los ILM Anchors deben estar en el mismo canal UWB que ILM Tool Tags.

4. En caso de que se utilicen coordenadas, introduzca la posición medida de ILM Anchor en las casillas X (m), Y (m) y Z (m).

   Todos los ILM Anchors en el mismo canal UWB que estén cerca entre ellos deben compartir el mismo Sistema de coordenadas a derechas.

5. En las casillas Grupo, introduzca los números de grupo de los que el ILM Anchor va a formar parte.

   Cada ILM Anchor debe formar parte de al menos un grupo. Los grupos se utilizan para optimizar la radiocomunicación ayudando a la ILM Tool Tag a encontrar los mejores ILM Anchors para localización. Cada grupo consta de 4-6 ILM Anchors. No se recomienda tener más de seis ILM Anchors en un grupo. Un ILM Anchor puede formar parte de hasta cuatro grupos, con cada grupo con un número de grupo entre 1 y 255.

   Los identificadores del grupo coordinador deben ordenarse numéricamente, ya que se colocan a lo largo de una línea de montaje. Después de reorganizar los identificadores, utilice ILM Manager para reiniciar el anclaje.

   El número de grupo puede ser cualquier entero entre 1 y 255.

6. En la ventana Detalles de anclaje, seleccione la casilla Coordinador si ILM Anchor va a ser un coordinador.

   Todos los grupos deben tener un ILM Anchor asignado como coordinador. Los coordinadores son responsables de la sincronización de la comunicación por radio y pueden enviar información a través de la red. Un coordinador puede estar compartido por un máximo de cuatro grupos. En casos especiales, un grupo puede tener dos coordinadores.

   Para mantener la consistencia, todos los coordinadores deben estar en el mismo lado de una línea de producción.

   Un caso especial es cuatro estaciones muy próximos entre sí. Un ILM Anchor en el centro puede ser una parte y el coordinador de hasta cuatro grupos.

   Para obtener información sobre la posición correcta de ILM Anchors, consulte el capítulo Posiciones de anclaje en las instrucciones de producto ILM Anchor.

7. En la ventana Detalles de anclaje, en la pestaña Ampliada, seleccione el sensibilidad en la lista desplegable Sensibilidad de movimiento. Para más información, consulte Sensibilidad de movimiento.

   Esta etapa es opcional.

8. Cierre la ventana Detalles de anclaje.

9. 9. En la vista Configuración, seleccione Cargar configuración.