# Actualizar el firmware

1. En un puerto USB en el IPC, inserte el ILM Configurator Stick.

2. En un navegador, acceda a Atlas Copco Marketing and Support portal y descargue el firmware ILM.

3. En el ILM Manager, en modo Configuración, seleccione Buscar.
   El ILM Configurator encontrará todos los dispositivos ILM dentro de su alcance.

4. Guarde la configuración actual de todos los dispositivos ILM antes de actualizar el firmware.

5. En modo Configuración, seleccione Actualización de firmware.
   Se abrirá la ventana Administrador de actualizaciones.

6. En la ventana Administrador de actualizaciones, seleccione Examinar y navegue hasta la ubicación del firmware ILM en el IPC, luego seleccione Abrir.

7. En la ventana Administrador de actualizaciones, seleccione el dispositivo que desea actualizar y seleccione Añadir. Se pueden añadir y actualizar hasta ocho dispositivos al mismo tiempo.

   Todos los dispositivos añadidos deben ser del mismo tipo.

   La versión 3.10.1 de ILM Manager y posteriores utiliza una nueva extensión de archivo-nombre del firmware: .ilm-fw.

8. En la ventana Administrador de actualizaciones, seleccione Iniciar actualización.
   El indicador led en el ILM Anchor será azul oscuro e intermitente durante el proceso de actualización.

   Una vez completado el proceso de actualización, todos los dispositivos ILM se reiniciarán.

   Si hay una actualización iniciada pero no se ha completado, se debe recuperar el dispositivo. Consulte Recuperar un dispositivo.

9. Restablezca la configuración del dispositivo, ya que puede haberse borrado durante la actualización. Consulte Restablecer una configuración.

Las configuraciones de los dispositivos se han restablecido automáticamente durante el proceso de actualización.