# 借助 Power Focus 的 ILM 协议通信

对于与 Power Focus 搭配使用的工具，可能可以建立从 ILM 锚点到控制器的 ILM 协议通信。这意味着，您可以在不会与开放式协议产生冲突的情况下启用/禁用该工具。

有关必要的硬件和软件版本及限制，请参阅 ILM 兼容性信息。

确保已在控制器配置中启用了 ILM 协议，请参阅 ILM 协议用户指南。

## 配置 ILM Anchor

1. 在配置视图中的锚点选项卡上，选择通过以太网电缆连接至网络的 ILM Anchor，然后选择编辑。
   锚点详细信息弹出式窗口打开。

2. 在锚点详细信息窗口中的以太网选项卡上，选中网络设置复选框。

3. 在 IP 地址、子网掩码、默认网关和数据端口框中，输入 ILM Anchor的配置，然后关闭锚点详细信息窗口。

   ILM Anchor的 IP 地址必须与控制器的 IP 地址在相同范围内。

   连接到网络的 ILM Anchor也应为协调器。

4. 在配置视图中，选择上传配置。

## 配置 ILM 工具标记

1. 在配置视图中的标记选项卡上，选择 ILM Tool Tag，然后选择编辑。
   标记详细信息弹出式窗口打开。

2. 在标记详细信息窗口中的接口选项卡上，在接口下拉列表中选择 ILM 协议。

3. 在模式下拉列表中，选择模式，参见 绑定、确认和控制模式。

   如果选择“确认”或“控制”模式，请确保所使用的区域有指定的拧紧程序。

4. 在通信模式下拉列表中，选择锚点通信。

5. 输入控制器的 IP 地址以及 ILM Protocol适配器的端口。关闭标记详细信息窗口。

   默认端口编号为 13141，这是控制器中的所有虚拟站点的共享编号。

6. 在配置视图中，选择上传配置。