# Konfigurieren eines ILM Anchors

Suchen Sie vor der Konfiguration eines ILM Anchors nach allen ILM-Geräten.

1. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration unter dem Reiter Anchors den ILM Anchor aus und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

   Es öffnet sich ein Fenster mit den Anchor-Details.

2. Geben Sie im Feld Name einen Namen für den ILM Anchor ein.

   Im ILM Manager 3.10 ist dies optional.

3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste UWB-Kanal im Fenster Anchor-Details unter dem Reiter Allgemein den UWB-Kanal aus.

   Alle ILM Anchors müssen auf dem UWB-Kanal liegen, der auch den ILM Tool Tags zugewiesen wurde.

4. Sollten Fallkoordinaten verwendet werden, geben Sie die durch Messung ermittelte Position des ILM Anchors in die Felder X (m), Y (m) und Z (m) ein.

   ILM Anchors, die auf demselben UWB-Kanal dicht beieinander liegen, müssen sich stets das gleiche Rechtskoordinatensystem teilen.

5. Geben Sie in die Felder Gruppe die Gruppennummern ein, zu denen der ILM Anchor gehören soll.

   Jeder ILM Anchor muss mindestens einer Gruppe zugeordnet werden. Gruppen werden zur Optimierung der Funkkommunikation eingesetzt, indem sie dem ILM Tool Tag bei der Suche nach den für die Lokalisierung am besten geeigneten ILM Anchors helfen. Jede der Gruppen besteht aus 4–6 ILM Anchors. Es ist nicht empfehlenswert, mehr als sechs ILM Anchors in eine Gruppe einzugliedern. Ein ILM Anchor kann bis zu vier Gruppen angehören, wobei jede Gruppe eine Nummer von 1 bis 255 hat.

   Die Koordinatorgruppen-IDs müssen in der numerischen Reihenfolge angeordnet werden, in der sie entlang der Fertigungslinie zu finden sind. Nach der Neuanordnung der Gruppen-IDs nehmen Sie mit Hilfe des ILM Managers einen Neustart des Anchors vor.

   Die Gruppennummer kann eine beliebige Ganzzahl zwischen 1 und 255 sein.

6. Wählen Sie im Fenster Anchor-Details das Kontrollkästchen Koordinator aus, wenn der ILM Anchor ein Koordinator sein wird.

   Alle Gruppen müssen über einen als Koordinator ausgewiesenen ILM Anchor verfügen. Koordinatoren sind für die Synchronisierung der Funkkommunikation verantwortlich und können über das Netzwerk Informationen weitergeben. Ein Koordinator kann bis zu vier Gruppen abdecken. In Sonderfällen kann eine Gruppe über zwei Koordinatoren verfügen.

   Aus Gründen der Kontinuität sollten alle Koordinatoren auf der gleichen Seite einer Produktionslinie liegen.

   Ein weiterer Sonderfall ist gegeben, wenn vier Arbeitsstationen sehr nah beieinander liegen. Ein in der Mitte angeordneter ILM Anchor kann hier Teil und Koordinator von bis zu vier Gruppen sein.

   Nähere Informationen zur korrekten Positionierung der ILM Anchors können Sie dem Kapitel Anchor-Positionen entnehmen, das Sie in den Produktanweisungen für den ILM Anchor finden.

7. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bewegungsempfindlichkeit im Fenster Anchors unter dem Reiter Erweitert die Bewegungsempfindlichkeit aus. Weitere Informationen finden Sie unter Bewegungsempfindlichkeit.

   Dieser Schritt ist optional.

8. Schließen Sie das Fenster Anchor-Details.

9. 9. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration Konfiguration hochladen aus.