# Konfigurieren eines ILM Werkzeug-Tags

Suchen Sie vor der Konfiguration eines ILM Tool Tags nach allen ILM-Geräten.

1. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration auf dem Reiter Tags den ILM Tool Tag und anschließend Bearbeiten aus.
   Das Popup-Fenster Tag-Details wird geöffnet.

2. Geben Sie im Feld Name einen Namen für den ILM Tool Tag ein.

   Dieser Schritt ist optional.

3. Wählen Sie den UWB-Kanal aus der Dropdown-Liste UWB-Kanal aus.

   Der ILM Tool Tag muss denselben UWB-Kanal wie die ILM Anchors verwenden.

   Die Lokalisierungsrate kann auf Eingeschränkt 3 Hz beschränkt werden.

   Dieser Schritt ist optional, kann jedoch verpflichtend werden, um regionalen Vorgaben zu entsprechen.

4. Wählen Sie die Lageempfindlichkeit aus der Dropdown-Liste Filter aus.

5. Schließen Sie das Fenster Tag-Details.

6. Wählen Sie in der Ansicht Konfiguration Konfiguration hochladen aus.