# 配置 ILM 锚点

在配置 ILM 锚点之前，先查找所有 ILM 设备。

1. 在配置视图中的锚点选项卡上，选择 ILM 锚点，然后选择编辑。

   随后，系统将打开锚点详细信息窗口。

2. 在名称框中，为 ILM 锚点输入一个名称。

   在 ILM 管理器 3.10 中此为可选项。

3. 在锚点详细信息窗口中的常规选项卡上，从 UWB 通道下拉列表中选择 UWB 通道。

   所有 ILM 锚点必须与 ILM 工具标签处于同一 UWB 通道。

4. 如需使用坐标，请在 X (m)、Y (m) 和 Z (m) 框中输入 ILM 锚点的测量位置。

   同一 UWB 通道上彼此靠近的所有 ILM 锚点必须共享同一个右手坐标系。

5. 在组下的框中，输入该 ILM 锚点将要归属的组号。

   每个 ILM 锚点必须归属至少一个组。组可以帮助 ILM 工具标签找到最佳的 ILM 锚点来实现定位，从而优化无线电通信。每个组由 4-6 个 ILM 锚点构成。建议一个组中的 ILM 锚点数量最多不超过六个。一个 ILM 锚点可归属最多四个组，每个组具有一个介于 1 到 255 之间的组号。

   沿装配线布置的协调器组 ID 必须按数字顺序排列。重新排列组 ID 后，需通过 ILM 管理器重启锚点。

   组号可以为 1 到 255 之间的任意整数。

6. 如果 ILM 锚点将用作协调器，请在锚点详细信息窗口中，选中协调器复选框。

   每个组必须指定一个 ILM 锚点作为协调器。协调器负责无线通信同步，并可通过网络转发信息。协调器可以由最多四个组共享。在特殊情况下，一个组可以有两个协调器。

   为保持一致性，所有协调器应位于生产线同一侧。

7. 在锚点详细信息窗口中的扩展选项卡上，从移动灵敏度下拉列表中选择移动灵敏度。有关更多信息，请参阅移动灵敏度。

   此步骤可选。

8. 关闭锚点详细信息窗口。

9. 9.在配置视图中，选择上传配置。