# 开放式协议通信

可以使用开放式协议将 ILM 连接到控制器。这需要通过 ILM 锚点进行通信。

在配置开放式协议通信之前，先查找所有 ILM 设备。

## 配置 ILM Anchor

1. 在配置视图中的锚点选项卡上，选择通过以太网电缆连接至网络的 ILM Anchor，然后选择编辑。
   锚点详细信息弹出式窗口打开。

2. 在锚点详细信息窗口中的以太网选项卡上，选中网络设置复选框。

3. 在 IP 地址、子网掩码、默认网关和数据端口框中，输入 ILM Anchor的配置。

   ILM Anchor的 IP 地址必须与控制器的 IP 地址在相同范围内。

   连接到网络的 ILM Anchor也应为协调器。

4. 在协议下拉列表中，选择开放式协议，然后关闭锚点详细信息窗口。

5. 在配置视图中，选择上传配置。

## 配置 ILM Tool Tag

1. 在配置视图中的标记选项卡上，选择 ILM Tool Tag，然后选择编辑。
   标记详细信息弹出式窗口打开。

2. 在标记详细信息窗口中的接口选项卡上，在接口下拉列表中选择开放式协议。

3. 在 IP 地址框中，输入控制器的 IP 地址。

4. 在端口框中，输入虚拟站点的端口号。

5. 在模式下拉列表中，选择模式，参见 绑定、确认和控制模式。关闭标记详细信息窗口。

   如果选择“确认”或“控制”模式，请确保所使用的区域有指定的拧紧程序。

6. 如果使用确认模式，则在下拉列表中选择未指定的 P-set 策略。当控制器从上层系统接收到未指定给某个区域的 Pset 时，它将控制是启用还是禁用控制器。

7. 在类型下拉列表中，选择要运行的开放协议版本。

8. 在配置视图中，选择上传配置。