# 更新固件

1. 在 IPC 上的 USB 端口中，插入 ILM Configurator Stick。

2. 在浏览器中，转至 Atlas Copco Marketing and Support portal，下载 ILM 固件。

3. 在 ILM Manager中，在配置模式下选择搜索。
   ILM Configurator将查找可触及范围内的所有 ILM 设备。

4. 在更新固件之前，保存所有 ILM 设备的当前配置。

5. 在配置模式下，选择固件更新。
   更新管理器窗口将打开。

6. 在更新管理器窗口中，选择浏览并导航到 IPC 上 ILM 固件位置，然后选择打开。

7. 在更新管理器窗口中，选择要更新的设备，然后选择添加。最多可同时添加并更新八个设备。

   添加的所有设备必须属于同一类型。

   ILM Manager 3.10.1 及后续版本采用新的固件文件扩展名：.ilm-fw。

8. 在更新管理器窗口中，选择开始更新。
   在更新期间，ILM Anchor上的 LED 指示器将呈深蓝色闪烁。

   更新过程结束后，所有 ILM 设备将重新启动。

   如果更新已启动但未完成，则必须恢复设备。请参见恢复设备。

9. 恢复设备配置，因为该信息可能已在更新期间被清除。请参见还原配置。

更新过程中设备配置将自动恢复。