# 常规设置

项目 | 描述
--- | ---
前置 LED | 开启：当按下专用按钮时，前 LED 亮起。 关闭：前置 LED 将始终熄灭。
TAG 选择 | 开启：根据在批次序列/来源拧紧/来源批次中配置的 TAG 编号选择拧紧程序/批次或批次序列。 关闭：该工具不选择拧紧程序/批次或批次序列。
TAG | 开启：显示 TAG 信息，并可在集成控制器工具 > 工具菜单中进行编辑。 关闭：不显示 TAG 信息。
蜂鸣器 | 开启：音频信号设备将始终开启。 关闭：音频信号设备将始终关闭。
键盘源 | 开启：可以直接从工具的 EHMI 中选择、启动和停止拧紧程序和批次。 关闭：EHMI 只能用于浏览可用菜单和确认 EHMI 屏幕上的必要对话框。
振动 | 开启：振动设备将始终开启。 关闭：振动设备将始终关闭。
松动预紧检查 | 开启：在开始拧紧之前，会检测到已经拧紧的接头意外松动。 关闭：功能被禁用。
智能调零 | 开启：如果 STRwrench 在调零过程中检测到任何移动，则调零程序将重新开始。 关闭：如果 STRwrench 在调零过程中检测到任何移动，则调零程序将不会重新开始。
仪表指示器 | 开启：在拧紧过程中，EHMI 上的仪表指示器会提供正在进行的拧紧的进度提供视觉反馈。根据操作设置，仪表指示器可以显示扭矩进度、角度进度或这两者。 关闭：在拧紧过程中，EHMI 上仅显示扭矩和/或角度的数值，以反馈正在进行的拧紧的进度。