# AM – Manuelles Lösen bis Winkel

Diese Stufe leitet den Benutzer beim Lösen einer Verbindung an, bis der Sollwinkel erreicht ist. Der Sollwinkel wird ab dem Auslösedrehmoment gemessen.

Parameter

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Sollwinkel | Winkel-Sollwert. Wenn Sollwinkel = 0 ist, wird das Lösen angehalten, wenn der Drehmomentwert den Wert Programmstart unterschreitet.
Endzykluszeit | Beginnt, wenn das Drehmoment nach Erreichen des Sollwinkels unter das Drehmoment Einschraubphase abgeschlossen fällt. Dieser Parameter kann nicht bearbeitet werden.
Ratschenzeit | Beginnt, wenn das Drehmoment ohne Erreichen des Sollwinkels unter das Drehmoment Einschraubphase abgeschlossen fällt. Der Bediener kann nun das Drehmoment kurz verringern und während der Verschraubung wieder aufladen. Dieser Parameter kann nicht bearbeitet werden.
Drehmoment-Korrekturkoeffizient | Wenn Verlängerungen verwendet werden, kann der Schlüsselmesswert kompensiert werden, um einen genaueren Drehmomentwert anzuzeigen. Informationen zur korrekten Berechnung des Korrekturkoeffizienten finden Sie unter Berechnung des Drehmoment-Korrekturkoeffizienten. Der Parameter wird im RFID-TAG des Endmontagewerkzeugs gespeichert. Wenn keine Verlängerungen verwendet werden, ist der Drehmoment-Korrekturkoeffizient = 1.
Winkelkorrektur | Wenn Verlängerungen zusätzliche Verformungen des Schlüssels verursachen, kann der Schlüsselmesswert kompensiert werden, um einen genaueren Winkelwert anzuzeigen. Informationen zur Berechnung des Korrekturwerts finden Sie unter Berechnung der Winkelkorrektur. Der Parameter wird im RFID-TAG des Endmontagewerkzeugs gespeichert. Wenn keine Verlängerungen verwendet werden, ist die Winkelkorrektur = 0.