# Ledes de herramientas

## Los ledes de las herramientas tienen las siguientes características:

- El anillo LED consiste en un círculo de LED de gradiente radial en la empuñadura de la STRwrench. El comportamiento de los LED puede configurarse para proporcionar mensajes de salida específicos al operador según el color y el comportamiento.

- Un indicador de resultados utiliza el anillo LED para mostrar al operador el estado del resultado del apriete al final de un apriete o afloje.

## Configurar los LED

1. Vaya a Configuraciones en el menú de inicio y seleccione Configuraciones > Editar.

2. En la categoría LED de herramienta, seleccione Editar.

3. Configure los parámetros según sea necesario.

## Progresión de los LED de la herramienta

El comportamiento de los LED de gradiente radial del anillo de LED puede configurarse para comunicar el progreso de la operación de apriete: tres LED de gradiente radial se vuelven verdes en secuencia cuando se alcanzan los valores de par o ángulo que corresponden a tres umbrales configurados. Los umbrales se definen en porcentaje, y es posible configurar sobre qué valor deben calcularse:

- Para las estrategias de apriete con par fijado como control, los umbrales se pueden calcular en función del valor de par mín. o del valor de par objetivo definidos para la operación.

- Para las estrategias de apriete con ángulo fijado como control, los umbrales se pueden calcular en función del valor de ángulo mín. o del valor de ángulo objetivo definidos para la operación.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Umbral de LED verde | Este parámetro define el método para calcular los tres umbrales de progreso. Seleccione una de las opciones disponibles: Par mínimo: los umbrales se calculan conforme al valor de par mín. o al valor de ángulo mín. establecidos para la operación, en función de la estrategia de apriete en uso. Par objetivo: los umbrales se calculan conforme al valor de par objetivo o al valor de ángulo objetivo establecidos para la operación, en función de la estrategia de apriete en uso.
Primer umbral | Escriba a partir de qué porcentaje del valor de umbral LED verde establecido debe encenderse el primer LED de gradiente radial.
Segundo umbral | Escriba a partir de qué porcentaje del valor de umbral LED verde establecido debe encenderse el segundo LED de gradiente radial.
Tercer umbral | Escriba a partir de qué porcentaje del valor de umbral LED verde establecido debe encenderse el tercer LED de gradiente radial.

La suma de los valores establecidos para el primer umbral, segundo umbral y tercer umbral debe añadirse hasta el 100 %.

## Indicador de resultado

El indicador de resultado configura cómo se comporta el anillo LED para indicar estado de los resultados de apriete y la duración de este indicador. Se puede seleccionar un patrón previamente configurado de un menú de acceso rápido. Este patrón puede ser una combinación de resultados de apriete.

Señales de indicador de resultados
Señal | Descripción
--- | ---
Rojo:alto:amarillo:bajo | Si se selecciona una estrategia de producción: El anillo LED se enciende en rojo si el resultado de apriete supera el valor límite superior. El anillo LED se enciende en amarillo si el resultado de apriete está por debajo del valor límite inferior. Si se selecciona una estrategia de control de calidad: El anillo LED se enciende en rojo si el resultado de apriete supera el valor límite superior. El anillo LED se enciende en amarillo si el resultado de apriete está por debajo del valor límite inferior. El anillo LED se enciende en amarillo y aparece un mensaje en el EHMI si no se detecta el par residual.
Rojo:NOK:amarillo:bajo | Si se selecciona una estrategia de producción: El anillo LED se enciende en rojo si el resultado de apriete supera el valor límite superior. El anillo LED alterna entre amarillo y rojo si el resultado de apriete está por debajo del valor límite inferior. Si se selecciona una estrategia de control de calidad: El anillo LED se enciende en rojo si el resultado de apriete supera el valor límite superior. El anillo LED alterna entre amarillo y rojo si el resultado de apriete está por debajo del valor límite inferior. El anillo LED alterna entre amarillo y verde si no se detecta el par residual.
Rojo:NOK | El anillo LED se enciende en rojo si el resultado de apriete está fuera del rango de los valores de los límites inferior y superior (comportamiento predeterminado).

## Duración

La duración decide durante cuánto tiempo permanece encendido el indicador de resultado una vez finalizado el apriete.

Utilice el interruptor para seleccionar una de las dos opciones:

Parámetro | Descripción
--- | ---
Hasta el apriete siguiente | E
Tiempo | El indicador de resultado permanece encendido durante el tiempo establecido una vez finalizado el apriete. Valor predet.: 5,0 seg., intervalo de valor: 0,1 - 60,0 s