# 将 STRwrench 与 Stpalm 配对

1. 在 STpalm 工具栏中，点击菜单图标 ()。然后，点击测量设备。

2. 在测量设备页面中，点击添加图标 ()。

3. 在测量设备类型窗口中，点击 STRwrench。

4. 在添加 STRwrench 页面的连接类别中，配置以下参数：

   - 连接类型：在下拉列表中，选择 IRC-B。

   - 曲线读取：在下拉列表中，为 STRwrench 曲线读数选择以下选项之一：

     - 始终：始终读取曲线。

     - 仅 NOK：仅读取 NOK 曲线。

     - 从不：从不读取曲线。

   - 残差双重结果：选中复选框以保存残差点和峰值点的扭矩/角度值。
     如果未选中该复选框，则仅保存剩余点的扭矩/角度值。

   - 剩余最大扭矩行为：选择复选框，当剩余点在限值范围内而峰值点超过最大扭矩时，结果为 Not OK。
     如果未选中该复选框，则当剩余点在限值范围内且峰值点超出最大扭矩时，测试的结果状态为 OK。

5. 在添加 STRwrench 页面的右上角，点击更多图标 ()，然后点击配对。

   可以保存新添加的设备，稍后再执行配对过程。为此，请点击添加 STRwrench 右上角的保存图标 ()。

6. 按照配对说明窗口中显示的说明操作：

   1. 开启 STRwrench，或者如果已经开启，将 smartHEAD 连接到设备。

   2. 扳手显示屏上的进度条开始加载后，立即在 STRwrench 键盘上执行配对序列：

      - 如果使用的 STRwrench 是第一代键盘版本，则按下图所示顺序按键：

      - 如果使用的 STRwrench 是最新键盘版本，则按下图所示顺序按键：

7. 当蓝牙配对消息出现在扳手显示屏上时，点击 STpalm 配对说明窗口中的配对。

8. 当配对完成消息出现在 STpalm 配对窗口上时，点击确定。

9. 在添加 STRwrench 页面的右上角，点击保存图标 ()。

在配对过程结束时，STRwrench 显示屏上显示蓝牙配对完成消息。按选择键退出消息视图。