# 配置来源批次

1. 转到主菜单中的来源，然后在左侧窗格中选择批次序列。

2. 选择右上角的 + 图标。

3. 为来源批次分配一个名称。

4. 如果扫描新的标识符字符串中止之前扫描，将中止新的标识符设为是。

5. 选择标识符方法（文本的字符串或数字值的数字）

   如果标识符方法设置为字符串，继续以下步骤：

6. 如果需要以任意顺序扫描字符串，将自由顺序设置为开。

   标识符字符串最多可以由四个不同的字符串组成。当自由顺序设置为关时，必须以特定顺序扫描字符串，系统才能识别字符串。

7. 如有必要可选择标识符字符串配置部分的 + 图标添加标识符字符串。

8. 为需要更改的标识符字符串选择名称标签。在对话框中，可以为字符串指定以下属性：

   - 名称 - 字符串的名称

   - 长度 - 字符串的长度。有关连接字符串的更多信息，请参见组合标识符字符串。

   - 有效位 - 字符串中的相关位置。有关有效位的更多信息，请参见要在条形码字符串中读取的有效位。

   - 保存位 - 需要由系统记录的位置。有关已保存位置的更多信息，请参见已保存位置。

   字符串属性窗口中的 ID 编号 (1−4) 无法修改，只能用于在不同字符串之间导航。

   将自由顺序设置为开时可能发生错误，不同字符串的长度出现重复。此时，扫描顺序不会启用拧紧程序。如需修复该错误，将自由顺序设置为关，或者调节字符串长度。

9. 在标识符字符串配置字段的底部选择编辑。

   在编辑窗口中，指明应将哪些字符串（在字符串包含列中）与哪些批次序列（在激活列中）关联在一起。选择底部的 + 图标以添加更多字符串。

   键入“字符串中包含”时可使用通配符。通配符可以用于字符串中的任何位置。模糊匹配结果不会激活批次序列。

   通配符是 .（句号）

相关信息

- 已保存的位置