# LED d'outil

## Les LED d'outil présentent les caractéristiques suivantes :

- La bague LED consiste en un cercle de LED à gradient radial sur la poignée du STRwrench. Le comportement des LED peut être configuré pour fournir des messages de sortie spécifiques à l'opérateur en fonction de la couleur et du comportement.

- Un indicateur de résultat utilise la bague LED pour indiquer à l'opérateur l'état du résultat d'un serrage à la fin d'un serrage ou d'un desserrage.

## Configurer les LED

1. Allez à Configurations dans le menu accueil et sélectionnez Configurations de l'outil > Modifier.

2. Dans la catégorie LED d'outils, sélectionnez Modifier.

3. Définir les paramètres, le cas échéant.

## Progression des LED d'outils

Le comportement des LED à gradient radial sur la bague LED peut être configuré pour communiquer la progression de l'opération de serrage : trois LED à gradient radial passent au vert en séquence lorsque les valeurs de couple ou d'angle correspondant aux trois seuils configurés sont atteintes. Les seuils sont définis en pourcentage et il est possible de configurer sur quelle valeur ils doivent être calculés :

- Pour les stratégies de serrage avec le couple défini comme contrôle, les seuils peuvent être calculés soit en fonction de la valeur Couple mini., soit en fonction de la valeur Couple cible définie pour l'opération.

- Pour les stratégies de serrage avec l’angle défini comme contrôle, les seuils peuvent être calculés soit en fonction de la valeur Angle mini., soit en fonction de la valeur Angle cible définie pour l'opération.

Paramètre | Description
--- | ---
Seuil de la LED verte | Ce paramètre définit la méthode de calcul des trois seuils de progression. Sélectionner une des options disponibles : Couple mini. : les seuils sont calculés en fonction de la valeur Couple mini. ou de la valeur Angle mini. définie pour l'opération, en fonction de la stratégie de serrage utilisée. Couple cible : les seuils sont calculés en fonction de la valeur Couple cible ou de la valeur Angle cible définie pour l'opération, en fonction de la stratégie de serrage utilisée.
Premier seuil | Saisissez le pourcentage de la valeur du Seuil de la LED verte définie à partir duquel la première LED de gradient radial doit s'allumer.
Second seuil | Saisissez le pourcentage de la valeur du Seuil de la LED verte définie à partir duquel la seconde LED de gradient radial doit s'allumer.
Troisième seuil | Saisissez le pourcentage de la valeur du Seuil de la LED verte définie à partir duquel la troisième LED de gradient radial doit s'allumer.

La somme des valeurs fixées pour le Premier seuil, le Deuxième seuil et le Troisième seuil doit être égale à 100 %.

## Indicateur de résultat

L'indicateur de résultat configure le comportement de la bague LED de l'outil pour indiquer l'état des résultats de serrage et la durée de cette indication. Un modèle de configuration peut être sélectionné à partir d'un menu contextuel. Ce modèle peut être une combinaison de résultats de serrage.

Signaux de l'indicateur de résultat
Signal | Description
--- | ---
Rouge:haut:jaune:bas | Si une stratégie de production est sélectionnée : La bague LED devient rouge si le résultat de serrage dépasse la valeur limite supérieure. La bague LED devient jaune si le résultat de serrage est en-dessous de la valeur limite inférieure. Si une stratégie de contrôle qualité est sélectionnée : La bague LED devient rouge si le résultat de serrage dépasse la valeur limite supérieure. La bague LED devient jaune si le résultat de serrage est en-dessous de la valeur limite inférieure. La bague LED devient jaune et un message apparaît sur l'EHMI si le couple résiduel n'est pas détecté.
Rouge:NOK:jaune:bas | Si une stratégie de production est sélectionnée : La bague LED devient rouge si le résultat de serrage dépasse la valeur limite supérieure. La bague LED alterne entre jaune et rouge si le résultat de serrage est en-dessous de la valeur limite inférieure. Si une stratégie de contrôle qualité est sélectionnée : La bague LED devient rouge si le résultat de serrage dépasse la valeur limite supérieure. La bague LED alterne entre jaune et rouge si le résultat de serrage est en-dessous de la valeur limite inférieure. La bague LED alterne entre jaune et vert si le couple résiduel n'est pas détecté.
Rouge:NOK | La bague LED devient rouge si le résultat de serrage dépasse les valeurs limites supérieures et inférieures (comportement par défaut).

## Durée

La Durée détermine pendant combien de temps l’indication de résultat reste allumée une fois le serrage terminé.

Utilisez le commutateur pour sélectionner l'une des deux options :

Paramètre | Description
--- | ---
Vers le serrage suivant | L'indication de résultat reste allumée jusqu'au prochain serrage (comportement par défaut).
Durée | L'indication de résultat reste allumée pendant la durée définie après la fin du serrage. Valeur par défaut : 5,0 s. ; plage de valeur : Entre 0,1 et 60,0 s