# Propriétés du serrage source

Paramètre | Description
--- | ---
Nom | Le nom donné au serrage source.
Mode sélecteur | Mode de contrôle : Une source externe sélectionne un programme de serrage en demandant un numéro d'identifiant. Si le numéro d'identifiant est lié à la douille correspondante dans le sélecteur, la sélection du programme de serrage s'effectue par prélèvement de la douille. Mode de confirmation : Le signal externe n'est pas suffisant pour activer le programme de serrage. Dans ce mode, un numéro d'identifiant supplémentaire pour la douille ou le raccord d'extrémité (TAG) est lié au programme de serrage et doit être spécifié dans une colonne supplémentaire de la liste. Lorsqu'un numéro d'identifiant est demandé (par un signal externe), la douille ou le TAG identifié par le numéro spécifié dans la colonne Identifiant de la douille doit être utilisé pour activer le programme de serrage correspondant.
Nombre maxi. de NOK consécutifs par programme | Marche : Le lot avance même si un serrage NOK est effectué. Arrêt : Régler le nombre maxi. de NOK consécutifs pour le serrage. Le lot avancera seulement si un serrage réussi est effectué.
NOK consécutifs maxi. | Réglez le nombre de résultats NOK consécutifs à autoriser. Si la valeur est définie sur 0, aucune vérification n'est effectuée pour les serrages NOK. Lorsque vous atteignez le maximum de NOK consécutifs, l’outil se verrouille et l'exécution de la séquence est interrompue.
Contrôle de lot | Sélectionnez comment le serrage source doit être exécuté. Interne : Configurer le nombre de fois qu’un serrage source doit être répété. Externe : Configurez le nombre de fois qu'un serrage source doit être exécuté en utilisant Open protocol ou un protocole externe. Tout changement de configuration efface le serrage source pour recommencer à partir d'un état propre et connu (le nombre de lots dans le lot sera réinitialisé à 0). Les serrages en cours peuvent se terminer avant que les changements ne prennent effet.
Code-barres requis | Oui : un code-barres doit d'abord être scanné pour démarrer un programme de serrage. Non : aucun scan de code-barres n'est nécessaire pour démarrer un programme de serrage.