# ソケットセレクターの構成

ソケットセレクタは LED を備えたソケットトレイで、オペレーターが、締め付け手順（バッチシーケンスなど）に正しいソケットを選択する際に役立ちます。複数の締め付けプログラムを使用する場合、セレクターを使用するのが便利です。ソケットを持ち上げると、対応する締め付けプログラムが選択されます。

複数のソケットセレクタをこの仮想ステーションに接続できます。

ソケットセレクターを仮想ステーションに接続するには、 [統合コントローラーツール] > [仮想ステーション] > [アクセサリ]に移動し、[アクセサリの選択] を選択します。

ソケットセレクターを設定するには、ソケットセレクターの製品説明書を参照してください。

ソケットセレクタを構成する

1. ホームメニューの [構成] に移動し、左側のペインで [ソケットセレクター] を選択します。

2. 構成に名前を付けます。

3. [編集] を選択します。

4. ソケットスロットの数を正しく合わせるには、[追加] または [削除 を選択します。有効にするスロットをすべて選択します (青色表示)。

5. ソケットの選択を外部システムに制御させる場合は、 [コントロール] を [外部] に設定します。

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=cmU9pYL-kL4