# はじめに

システムの概要をよりわかりやすく説明するために、このセクションでは、STRwrench と STRwrench ウェブインターフェイスの使用を開始するために必要な基本的な手順を説明するクイックガイドを提供します。このセクションでは、システムのすべての機能について説明するのではなく、最も基本的な機能に焦点を当てています。

はじめに

1. ツールを PC に接続し、ウェブユーザーインターフェイスにアクセスします。ツールと Power Focus 間のワイヤレス接続をセットアップします。

2. Power Focusで、例えば、目標角度と目標トルクといった締め付けに関連するすべてのパラメーターが含まれている締め付けプログラムを定義します。

   該当する場合は、バッチシーケンスを作成します。一連の締め付けプログラムとして動作するバッチシーケンスには、1 つ以上の締め付けプログラムが追加できます。バッチシーケンスは、例えば、締め付けプログラムによる特性の締め付け数、または異なる締め付けプログラムのシーケンスが可能です。

3. 仮想ステーションにツールとタスクを割り当てます。タスクは、締め付けプログラム、バッチシーケンス、または指定されたデジタル入力 (例えば、バーコードスキャナーから) のいずれかが可能です。

本セクション内

- STRWrench ウェブインターフェイスへのアクセス
- 締め付けプログラムの作成
- タスクを仮想ステーションに割り当てる
- デフォルトのポート