# Kopplung des STRwrench mit einer Power Focus

Vor Beginn des Kopplungsverfahren:

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth sowohl am Werkzeug als auch an der Steuerung aktiviert ist.

- Achten Sie darauf, dass Kopplungsplätze vorhanden sind.

- Schaffen Sie wenn möglich eine klare Sichtlinie zwischen dem Werkzeug und dem Controller.

- Stellen Sie sicher, dass keine anderen Werkzeuge gleichzeitig mit dem Controller gekoppelt werden

1. Wählen Sie im Startbildschirm die Registerkarte Werkzeug. Tippen Sie auf das Kopplungssymbol in der oberen rechten Ecke.

2. Wählen Sie im oberen Bereich des Dialogfelds Kopplung STRwrench aus.

3. Schalten Sie den STRwrench ein oder, falls dieser bereits eingeschaltet ist, schließen Sie einen smartHEAD an das Gerät an.

4. Sobald die Fortschrittsleiste auf dem Bildschirm des Schlüssels zu laden beginnt, führen Sie die Kopplungssequenz an der Tastatur des STRwrench durch:

   - Wenn der verwendete STRwrench über die erste Tastaturversion verfügt, drücken Sie die Tasten in der in der folgenden Abbildung gezeigten Reihenfolge:

   - Wenn der verwendete STRwrench über die neue Tastaturversion verfügt, drücken Sie die Tasten in der in der folgenden Abbildung gezeigten Reihenfolge:

5. Wenn die Meldung Bluetooth-Kopplung auf dem Display des Schlüssels erscheint, klicken Sie auf Bluetooth im Fenster Power Focus-Kopplung.

6. Das Kopplungsverfahren wird mit einem der folgenden Ergebnisse beendet:

   - Kopplung erfolgreich – Das Werkzeug wurde unter Verwendung des ausgewählten Kanals mit dem Controller gekoppelt.

   - Kopplung nicht erfolgreich – Dies könnte einen der folgenden Gründe haben:

     - Während des Kopplungsverfahrens wurde kein Werkzeug gefunden. Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug sich in Reichweite und im Kopplungsmodus befindet. Klicken Sie anschließend auf Schließen und versuchen Sie es erneut.

     - Während des Kopplungsverfahrens wurde mehr als ein Werkzeug gefunden. Stellen Sie sicher, dass sich kein anderes Werkzeug im Kopplungsmodus befindet. Klicken Sie anschließend auf Schließen und versuchen Sie es erneut.

     - Kopplung wird bereits ausgeführt. Stellen Sie sicher, dass keine andere Person am Controller ein Kopplungsverfahren ausführt. Klicken Sie anschließend auf Schließen und versuchen Sie es erneut.

     - Kopplung fehlgeschlagen. Klicken Sie auf Schließen und versuchen Sie es erneut.

Weitere Informationen finden Sie im Power Focus 8-Benutzerhandbuch und Power Focus 6000-Benutzerhandbuch.