# 连接到外部控制器

为了覆盖需要物理控制器的应用，STRwrench 可以连接到 Power Focus 8、Power Focus 6000、STpad 或 STpalm。

需要这样做的应用可以是，例如：

- 当使用现场总线时

- 当使用有线站点附件时（多层警示灯、操作员面板等）

- 当使用 I/O 时

- 当需要控制器作为物理集线器和缓冲区时

1. 转到主菜单中的集成控制器工具，然后在左侧窗格中选择集成控制器。

2. 将集成控制器设置为关闭以便将 STRwrench 连接到外部控制器。等待工具重启。

   当集成控制器被禁用时，STRwrench Web 用户界面会显示一个缩小版菜单，由三个选项卡组成：配置、工具管理和设置。

3. 在设置中，选择 STRwrench 连接 > 拧紧管理器，然后选择要连接 STRwrench 的外部控制器：

   - Power Focus，将 STRwrench 连接到 Power Focus 8 或 Power Focus 6000。

     点击 STRwrench 或 STwrench 定义 Power Focus 将与连接的 STRwrench 关联的序列号：

     - STwrench：Power Focus 将 smartHEAD 的序列号与连接的 STRwrench 关联。

     - STwrench：Power Focus 将 STRwrench 控制器的序列号与连接的 STRwrench 关联。

   - QA Inspector 将 STRwrench 连接到 Stpad 或 STpalm。

4. 选择要在 STRwrench 和所选外部控制器之间建立的连接类型：

   - 蓝牙。

   - Wi-Fi。

     如果 Wi-Fi 连接到 Power Focus，则将显示两个额外的参数：

     - 服务器端口：此参数不可编辑。

     - 服务器主机：输入 Power Focus 的 IP 地址。

     如果选择 Wi-Fi 连接到 QA Inspector，则将显示一条额外的参数：

     - 服务器端口：此参数不可编辑。

   选择应用然后等待 STRwrench 重启。

5. 在外部控制器中，STRwrench 现在将显示在专用菜单部分。

   有关外部控制器的进一步配置，请参阅 Power Focus 8 用户指南、Power Focus 6000 用户指南、STpad 配置手册或 Stpalm 配置手册。

此部分内容

- 将 STRwrench 与用于蓝牙连接的外部控制器配对