# Etapas de apriete

La disponibilidad de las etapas de apriete, los monitores y las restricciones depende de la licencia instalada en el controlador.

## Parámetros generales

Los parámetros de etapa siguientes son los mismos para muchas de las etapas. Los parámetros se definen en la ventana de propiedades de etapa, la cual aparece al seleccionar una etapa en el programa de apriete.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Nombre | Nombre de la etapa.
Categoría de la etapa | Al seleccionar la categoría de etapa, los aprietes que no sean correctos (NOK) figurarán en una lista en la vista de resultados del evento con un estado relacionado detallado junto con la información correspondiente del error. La única categoría de etapa admitida es Final.

En esta sección

- TM - Apriete manual al par
- AM - Apriete manual hasta el ángulo
- AM - Afloje manual hasta el ángulo
- T&AM – Apriete manual hasta el par y el ángulo
- T|AM – Apriete manual hasta el par o el ángulo
- YM - Apriete manual hasta el límite elástico
- RTP - Par/pico residual
- RTA - Par/ángulo residual