# Kopplung des STRwrench mit einer externen Steuerung über eine Bluetooth-Verbindung

Um eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem STRwrench und einer externen Steuerung herzustellen, muss das Werkzeug zunächst mit der externen Steuerung gekoppelt werden.

Während des Kopplungsvorgangs darf am STRwrench kein Verschraubungsprogramm ausgeführt werden. Ist Ihr STRwrench eingeschaltet, können Sie diesen vor der Kopplung entweder aus- und wieder einschalten oder den smartHEAD vom Schlüssel trennen und wieder an diesen anschließen, damit das Werkzeug einen Nullabgleich durchführt.

In diesem Abschnitt

- Kopplung des STRwrench mit einer Power Focus
- Kopplung des STRwrench mit dem STpad
- Kopplung des STRwrench mit dem STpalm