# Couple/Angle résiduel

Cette stratégie permet d'évaluer le couple résiduel d'un joint en recherchant le point résiduel de la courbe Couple / Angle.

Paramètre | Description
--- | ---
Numéro TAG requis | Un numéro spécifique doit être inscrit dans le TAG du raccord d'extrémité.
Nom | Nom du programme de serrage.
Démarrage programme | Valeur de couple à partir de laquelle l'opération de serrage commence. Doit être ≥ valeur Couple mini. de smartHEAD. Si Démarrage programme = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Couple mini. | Limite de couple inférieure.
Couple maxi. | Limite de couple supérieure.
Limite de couple maximum | Si le couple appliqué atteint cette limite, le message Changement de vis s'affiche sur l'écran de la clé. Doit être > Couple maxi.
Couple cible | La cible de couple.
Couple de déclenchement | Valeur du couple à partir de laquelle la mesure de l'angle commence (généralement fixée à 50 % du Couple cible). Si Couple de déclenchement = 0, sa valeur est automatiquement réglée sur la valeur Couple mini. de smartHEAD.
Angle mini. | Limite d'angle inférieure.
Angle maxi. | Limite d’angle supérieure.
Angle cible | La cible d’angle.
Unités de couple | Ce paramètre n'est pas modifiable.
Limite d'angle pour resserrage | Si la valeur Couple mini. est atteinte dans les limites de l’angle spécifié, le message Assemblage déjà serré s’affiche sur l’écran de la clé.
Condition d'arrêt | Sélectionner entre Couple crête et Angle crête.
Seuil d'angle de rupture | L'angle maximum pour le couple résiduel (mesuré à partir du Couple de déclenchement).
Seuil d'angle résiduel | L'angle maximum (mesuré à partir du Couple de déclenchement) pour le couple résiduel lorsque le couple résiduel est inférieur au point de rupture.
Rupture pour les résultats uniquement | Lorsque ce paramètre est activé, la détection du point résiduel est désactivée.
Coefficient de correction de couple | Lorsque des rallonges sont utilisées, la mesure de la clé peut être compensée pour afficher une valeur de couple plus précise. Pour calculer le coefficient de correction, se référer à Comment calculer le coefficient de correction de couple. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Coefficient de correction de couple = 1.
Correction d'angle | Lorsque des rallonges causent une courbure supplémentaire de la clé, l’angle de mesure de la clé peut être compensé pour afficher une valeur d’angle plus précise. Pour calculer la valeur de correction, se référer à Comment calculer la correction d’angle. Le paramètre est enregistré dans le TAG RFID du raccord d’extrémité. Lorsque des rallonges ne sont pas utilisées, Correction d’angle = 0.
Taille du lot | Nombre de serrages à exécuter dans le lot. Valeur maximum : 250. Si Taille de lot = 0, le nombre de serrages est infini. Si Taille de lot > 1, le résultat du lot est OK uniquement si tous les serrages sont OK.
NOK consécutifs maxi. | Nombre de NOK consécutifs acceptés pour avoir un résultat OK.
Durée de cycle final | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Démarrage programme après avoir atteint le 3e pourcentage. Valeur par défaut : 0,1 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 5 sec.
Durée de déclenchement de cliquet | Démarre lorsque le couple se retrouve en-dessous du Démarrage programme sans avoir atteint la valeur du 3e pourcentage. Cela permet à l'opérateur de relâcher le couple pendant un certain temps et de le recharger pendant l'opération de serrage. Valeur par défaut : 5 sec. Valeur minimale : 0,1 sec. Valeur maximale : 30 sec.

Couple contre Angle avec rupture = Résiduel

A | Démarrage programme | B | Couple mini.
C | Couple maxi. | D | Rupture = Résiduel

Couple contre Angle avec rupture différent de résiduel

A | Démarrage programme | B | Couple mini.
C | Couple maxi. | D | Rupture
E | Résiduel |  |

Définit les limites supérieure et inférieure du couple pour obtenir un résultat OK.

Le Couple de déclenchement, qui doit être supérieur au Démarrage programme, définit le point à partir duquel l'algorithme du dispositif commence à analyser la courbe couple/angle. Ceci est utile pour filtrer tous les bruits qui peuvent se produire à faible valeur de couple, et qui peuvent être détectés comme un faux point résiduel.

Résultat du couple :

- Si le point résiduel est détecté, le résultat est associé au point résiduel ; le test est OK si le résidu se situe dans les limites.

- Si le couple résiduel n'est pas détecté ou si le couple dépasse le couple maximal, le résultat du couple est la valeur maximale mesurée. Par conséquent, si la valeur maximale se situe dans les limites, le résultat du couple est toujours OK, mais le résultat global est marqué comme Non OK.

- Si le couple dépasse la valeur Limite de couple maximum, le résidu n'est plus détecté et le résultat du couple est le couple maximum.

Dans la configuration de la stratégie Couple/angle résiduel, il y a deux paramètres avancés :

- Seuil d'angle de rupture : il spécifie l'angle maximum pour le couple résiduel (mesuré à partir du Couple de déclenchement).

- Seuil d'angle résiduel : il spécifie l'angle maximum pour le couple résiduel (mesuré à partir du Couple de déclenchement) lorsque le couple résiduel est inférieur au point de rupture.

  Si le point résiduel précède le Seuil d'angle résiduel, le couple résiduel est détecté. C'est la condition normale pour un test de couple résiduel.

  Si le point résiduel est supérieur au Seuil d'angle résiduel, le point de rupture est le résultat du test. Dans ce cas, le Seuil d'angle résiduel doit être augmenté pour détecter le point résiduel approprié.

  Si le point de rupture est supérieur au Seuil d'angle de rupture, le point résiduel n'est pas détecté même si le point résiduel précède le Seuil d'angle résiduel.

Pendant le test, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- LED :

  - LED blanche : activée lorsque la valeur du couple dépasse la valeur de la Charge mini. de smartHEAD.

  - Les LED des premier, deuxième et troisième gradients radiaux deviennent vertes dans l'ordre lorsque les trois seuils définis pour l'outil utilisé sont atteints.
    Pour de plus amples informations, consulter LED d'outil.

  - Les trois LED de gradient radial sont vertes : couple entre Couple mini. et Couple maxi.

  - Les trois LED de gradient radial sont rouges : couple supérieur à Couple maxi.

- Avertisseur sonore :

  - Le signal sonore démarre lorsque le couple dépasse la valeur Démarrage programme ; le signal augmente lorsque le couple résiduel est détecté / le processus de serrage a été terminé.

- Vibration :

  - Démarre lorsque le couple résiduel est détecté.

À la fin de l'opération de test, les LED, l’avertisseur sonore et les vibrations sont activés comme suit :

- Les LED se comportent selon la configuration de l'indicateur de résultat et de la durée définie pour l'outil utilisé.
  Pour de plus amples informations, consulter LED d'outil.

- Avertisseur sonore

  - Deux signaux sonores indiquent la fin de l'opération ; si le résultat final se trouve dans la zone rouge, le signal est continu.
    Pour arrêter l'avertisseur sonore, commencer une nouvelle opération de serrage ou appuyer sur un bouton du coffret de l'outil.

- Vibration :

  - Reste actif jusqu'à ce que le couple appliqué soit relâché.

Dans cette section

- Algorithme de détection de point résiduel