# 屈服点

该策略指导操作员将接头拧紧到屈服点。

参数 | 描述
--- | ---
所需 TAG 号 | 必须在端头配件工具的 TAG 中写上一个特定的数字。
名称 | 拧紧程序的名称。
程序开始 | 拧紧操作开始时的扭矩值。 必须 ≥ smartHEAD 最小扭矩值。 如果程序开始 = 0，其值被自动设为 smartHEAD 最小扭矩值。
最小扭矩 | 扭矩下限。
扭矩最大值 | 扭矩上限。
最大扭矩限值 | 如果施加的扭矩达到此限值，则扳手显示屏上会显示消息更换螺钉。 必须 > 最大扭矩。
目标扭矩 | 扭矩目标。
触发器扭矩 | 开始角度测量的扭矩值（通常设置为目标扭矩的 50%）。 如果触发扭矩 = 0，其值被自动设为 smartHEAD 最小扭矩值。
最小角度 | 角度下限。
最大角度 | 角度上限。
目标角度 | 拧紧操作停止必须达到的角度值（从检测到的屈服点测量）。 目标角度必须 > 0。
扭矩单位 | 此参数不可编辑。
重复拧紧角度限制 | 如果在指定角度内达到最小扭矩值，则扳手显示屏上将显示接头已拧紧消息。
停止条件 | 在扭矩峰值和角度峰值之间选择。
线性斜率系数 | 定义曲线线性部分接头刚度的系数。该系数表示扭矩/角度斜率，单位为 Nm/°。 默认值：0.5。最小值：0.1（也适用于比率小于 0.1 的非常软的接头）。 如果选择的测量单位并非 Nm，则线性斜率系数必须始终转换为 Nm/°。
扭矩校正系数 | 当使用加长件时，可能会补偿扳手测量值，以显示更准确的扭矩值。如需计算校正系数，请参阅 。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，扭矩校正系数 = 1。
角度校正 | 当加长件导致扳手发生更大弯曲时，可能会补偿扳手角度测量值，以显示更准确的角度值。 如需计算校正值，请参阅 如何计算角度校正。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，角度校正 = 0。
批次大小 | 批次将要执行的拧紧次数。 最大值：250。 如果批次大小 = 0，则拧紧次数为无限。 如果批次大小 > 1，则只有当所有拧紧均 OK 时，批次结果才 OK。
最大连续 NOK 次数 | 获得 OK 结果所接受的连续 NOK 数量。
结束循环时间 | 达到第三个百分比后，当扭矩低于程序开始值时开始。 默认值：0.1 秒。最小值：0.1 秒。最大值：5 秒。
棘轮作用时间 | 当扭矩低于程序开始值而未达到第三个百分比值时开始。此功能允许操作员在拧紧操作期间释放扭矩一段时间并进行休整。 默认值：5 秒。最小值：0.1 秒。最大值：30 秒。

扭矩与角度

A | 扭矩最大值 | E | 最小角度
B | 最小扭矩 | F | 目标角度
C | 扭矩触发器 | G | 最大角度
D | 程序开始 | H | 屈服点

目标角度是从检测到的屈服点测量的，而最小角度和最大角度是从触发扭矩测量的。

定义获得 OK 结果的扭矩限值。

扭矩结果：

- 如果检测到屈服点并达到目标角度（从检测到的屈服点开始测量），则在目标角度处获取扭矩结果。

- 如果操作员在屈服点之后但在达到目标角度之前停止拧紧，则扭矩结果为测得的最大扭矩。

- 如果扭矩超过最大扭矩限值，则不再检测到屈服点，扭矩结果为测得的最大扭矩。

拧紧操作过程中，LED、蜂鸣器和振动将按如下方式激活：

- LED

  LED：

  - 白色 LED：当扭矩值超过 smartHEAD 的最小负载值时激活。

  - 当达到为所用工具定义的三个阈值时，第一、第二和第三个径向梯度 LED 依次变绿。
    如需了解更多信息，请参见 工具 LED。

  - 所有三个径向梯度 LED 均为绿色：扭矩介于最小扭矩和最大扭矩之间。

  - 所有三个径向梯度 LED 均为红色：扭矩超过最大扭矩。

- 蜂鸣器：

  - 当扭矩超过程序开始值时蜂鸣声响起；在检测屈服点后达到目标角度时，信号增加。

- 振动：

  - 在检测屈服点后达到目标角度时开始。

测试操作结束时，LED、蜂鸣器和振动将按如下方式激活：

- LED：

  - LED 根据为所用工具定义的结果指示器和持续时间的配置亮起。
    如需了解更多信息，请参见 工具 LED。

- 蜂鸣器

  - 两声蜂鸣声表示操作结束；如果最终结果位于红色区域，则信号持续。
    若要使蜂鸣器停止，请重新开始拧紧操作或按下工具控制器上的按钮。

- 振动：

  - 保持活动状态，直到所施加的扭矩被释放。

在屈服点策略配置中，有一个高级参数：线性斜率系数。该系数定义曲线线性部分的接头刚度。该系数表示扭矩/角度斜率，单位为 Nm/°。最小值为 0.1，也适用于比率小于 0.1 的极软接头。默认值为 0,5。
每个单个接头的线性斜率系数可通过实验计算得出（仅在进行试验测试以获得计算数据后），如下：

扭矩与角度

= 线性斜率系数

如果为操作选择的测量单位不同于 Nm，则线性斜率系数必须转换为 Nm/°。
例如，对于刚度为 0.6 lbf*ft/° 的连接件，由于 1 lbf*ft = 1.3558 Nm，则线性斜率系数必须转换为：

0.6 lbf*ft/° → 0.6x1.3558 = 0.81 Nm/°