# AM - 手动拧松至目标角度

此步骤引导用户拧松接头，直到达到目标角度。目标角度从触发扭矩测量。

参数

参数 | 描述
--- | ---
目标角度 | 角度目标值。 如果目标角度 = 0，则当扭矩值低于程序开始值时，停止拧松。
结束循环时间 | 达到目标角度后，当扭矩低于旋入完成扭矩时开始。 此参数不可编辑。
棘轮作用时间 | 当扭矩低于旋入完成扭矩值而未达到目标角度值时开始。此功能允许操作员在拧紧操作期间释放扭矩一段时间并进行休整。 此参数不可编辑。
扭矩校正系数 | 当使用加长件时，可能会补偿扳手测量值，以显示更准确的扭矩值。如需计算校正系数，请参阅 。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，扭矩校正系数 = 1。
角度校正 | 当加长件导致扳手发生更大弯曲时，可能会补偿扳手角度测量值，以显示更准确的角度值。 如需计算校正值，请参阅 如何计算角度校正。 参数存储在端部配件工具的 RFID TAG 中。 当未使用加长件时，角度校正 = 0。