# Emparejar STRwrench con Power Focus

Antes de comenzar el proceso de emparejamiento:

- Asegúrese de que el Bluetooth está activado tanto en la herramienta como en el controlador.

- Asegúrese de que existen ranuras disponibles para emparejar.

- Si es posible, asegúrese de que el espacio entre la herramienta y el controlador está despejado.

- Asegúrese de que no se estén emparejando otras herramientas con el controlador al mismo tiempo.

1. En la vista Inicio, haga clic en la pestaña Herramientas. A continuación, haga clic en el icono de emparejamiento en la esquina superior derecha.

2. En la parte superior del cuadro de diálogo Emparejamiento, seleccione STRwrench.

3. Ponga en marcha la STRwrench o, si ya está encendida, conecte un smartHEAD al dispositivo.

4. En cuanto la barra de progreso en la pantalla de la llave empieza a cardgar, realice la secuencia de emparejamiento en el teclado de la STRwrench:

   - Si la STRwrench en uso tiene la primera versión de teclado, pulse las teclas en el orden mostrado en la imagen a continuación:

   - Si la STRwrench en uso tiene la nueva versión de teclado, pulse las teclas en el orden mostrado en la imagen a continuación:

5. Cuando aparezca el mensaje Emparejamiento Bluetooth en la pantalla de la llave, haga clic en Bluetooth en la ventana Power Focus Emparejamiento.

6. El proceso de emparejamiento finalizará con cualquiera de los siguientes resultados:

   - Emparejamiento correcto: la herramienta se ha emparejado con el controlador utilizando el canal seleccionado.

   - Emparejamiento fallido: esto puede ser a causa de una de las siguientes razones:

     - No se han encontrado herramientas durante el proceso de emparejamiento. Asegúrese de que la herramienta se encuentre dentro del alcance y en modo de emparejamiento, después haga clic en Cerrar y vuelva a intentarlo.

     - Se ha encontrado más de una herramienta durante el proceso de emparejamiento. Asegúrese de que ninguna otra herramienta está en modo de emparejamiento, después haga clic en Cerrar y vuelva a intentarlo.

     - Emparejamiento en curso. Asegúrese de que nadie más esté realizando el proceso de emparejamiento en el controlador, después haga clic en Cerrar y vuelva a intentarlo.

     - Fallo de emparejamiento. Haga clic en Cerrar y vuelva a intentarlo.

Para información adicional, consulte Guía de usuario Power Focus 8 y Guía de usuario Power Focus 6000.