# ソース締め付けのプロパティ

パラメーター | 説明
--- | ---
名称 | ソース締め付けに付けられた名前。
セレクターモード | コントロールモード: 外部ソースでは、識別子番号を要求することで締め付けプログラムを選択します。識別子番号は、ソケットセレクターの対応するソケットにリンクされ、ソケットを持ち上げると、締め付けプログラムが選択されます。 確認モード: 外部信号だけでは締め付けプログラムを起動できません。このモードでは、ソケットまたはエンドフィッティングツール (TAG) の追加の識別番号が締付プログラムにリンクされるため、リストの追加列で指定する必要があります。識別番号が (外部信号によって) 要求された場合、ソケット識別子列で指定された番号で識別されるソケットまたはタグを使用して、対応する締め付けプログラムを有効化する必要があります。
プログラムごとの最大連続NG | オン: NG 締め付けが行われていても、バッチが前進します。 オフ: 締め付けに最大連続​NG を設定します。締め付けが成功した場合にのみ、バッチが前進します。
最大連続 NG | 許可される連続​NG 結果数を設定します。値を 0 に設定すると、NG 締め付けはチェックされません。最大連続​NG に達すると、ツールはロックされ、シーケンスの実行は停止されます。
バッチコントロール | ソース締め付けの実行方法を選択します。 内部: ソース締め付けの繰り返し回数を構成します。 外部: オープンプロトコルまたはフィールド外部プロトコルを使用して行われる、ソース締め付けの実行回数を構成します。構成を変更すると、ソース締め付けをクリアし、クリーンな既知の状態から開始されます (バッチ内のバッチカウントは 0 にリセットされます)。変更が有効になる前に、進行中の締め付けを終了させることができます。
バーコードが必要です | はい: 締め付けプログラムを開始するには、まずバーコードをスキャンする必要があります。 いいえ: 締め付けプログラムを開始するのにバーコードをスキャンする必要はありません。