# ホームメニュー

ホームメニューには次の項目が含まれています。

メニュー項目 | 説明
--- | ---
| 締め付け [締め付け] メニューには、ツールに保存されている既存の締め付けプログラムのリストが表示されます。各プログラムを選択すると、選択した締め付けプログラムのパラメーターの構成と設定のための異なるメニューが開きます。
| バッチシーケンス バッチシーケンスは、様々な組み合わせにおける 1 つ以上の反復締め付けプログラムです。バッチシーケンスが作成され、バッチシーケンスメニューで構成されます。
| ソース [ソース] メニューでは、異なるハードウェアのデジタル入力を通して、バッチシーケンスなどの締め付けプログラムの選択を管理する利用可能なオプションをリスト表示します。
| 構成 このメニューでは、次の構成が可能です: ツール構成 ソケットセレクター I/O 拡張器とスタックライト 一般仮想ステーション
| 統合コントローラーツール このメニューには、次のような項目が含まれます: 仮想ステーション アクセサリを割り当てて、アクセサリ構成を選択します。 手動でのバーチャルステーションへのタスクの割り当て、またはタスクの割り当てへの外部信号の使用方法の設定。 工場管理システムへの通信プロトコルを有効にします。 ツール ツールのモデル ソフトウェア更新
| レポート 最新のイベントを表示します。
| 設定 このメニューは、次のような特定の設定をセットアップするために使用されます: ワイヤレスクライアント サーバー接続 時刻と日付、言語設定、PIN
| ライセンス契約 このメニューには、現在のライセンスステータスとライセンスソースの概要が表示されます。